Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Používateľská ponuka > Func. of C Button

## Func. of C Button

AEL toggle
AF/MF Control Toggle
Uzamknutie expozície v režime bodového merania expozície
Focus Magnifier
Deactivate the LCD
Umožňuje zvoliť často používané funkcie a priradiť ich tlačidlu C (Priradenie funkcie).

1. MENU 3 [Func. of C Button] požadovaný režim

| Drive Mode | Priradí sa funkcia, ktorú nastavíte.
| Flash Mode
| Autofocus Area
| Soft Skin Effect
| Smile/Face Detect.
| Auto Port. Framing
| ISO
| Metering Mode
| Flash Comp.
| White Balance
| DRO/Auto HDR
| Creative Style
| Picture Effect
| Image Size
| Aspect Ratio
| Quality
| AEL hold
| AEL toggle
| AEL hold
| AEL toggle
| AF/MF Control Hold
| AF/MF Control Toggle
| Smart Telecon./Zoom
| Focus Magnifier
| Memory
| Deactivate the LCD
| Not set

### AEL toggle

Keď je obťažné získať správnu expozíciu pre objekt, táto funkcia umožňuje uzamknúť expozíciu na základe sústredenia sa na oblasť, ktorá má požadovaný jas a následného odmerania jej svetla.

1. MENU 3 [Func. of C Button] [AEL toggle]

1. Namierte fotoaparát na oblasť, podľa ktorej chcete prispôsobiť expozíciu.

Expozícia je nastavená.

1. Stlačte tlačidlo C (Priradenie funkcie).

Expozícia je uzamknutá a rozsvieti sa indikátor (Uzamknutie automatickej expozície).

1. Zaostrite na požadovaný objekt a nasnímajte ho.

1. Ak chcete zrušiť uzamknutie expozície, znova stlačte tlačidlo C (Priradenie funkcie).

### AF/MF Control Toggle

Môžete dočasne prepínať automatické a manuálne zaostrovanie.

1. MENU 3 [Func. of C Button] [AF/MF Control Toggle]

1. Stlačením tlačidla C (Priradenie funkcie) prepnete automatické a manuálne zaostrovanie.

Keď je [Focus Mode] nastavený na [Manual Focus], fotoaparát sa prepne do [Autofocus] a keď je [Focus Mode] nastavený na inú možnosť ako [Manual Focus], prepne sa do [Manual Focus]. Stlačením tlačidla C (Priradenie funkcie) sa vrátite do predchádzajúceho režimu.

### Uzamknutie expozície v režime bodového merania expozície

Fotoaparát dočasne uzamkne expozíciu v režime bodového merania expozície.

1. MENU 3 [Func. of C Button] [ AEL hold] alebo [ AEL toggle]

1. Stlačte tlačidlo C (Priradenie funkcie).

### Focus Magnifier

V režime [Manual Focus] môžete obraz na displeji zväčšiť, aby sa manuálne zaostrovanie uľahčilo pomocou [Focus Magnifier].

1. MENU 3 [Func. of C Button] [Focus Magnifier]

1. Stlačením tlačidla C (Priradenie funkcie) zväčšite záber.

- Trvanie zväčšenia záberu je možné nastaviť pomocou [Focus Magnif. Time].

### Deactivate the LCD

Keď je monitor pri používaní hľadáčika (predáva sa osobitne) príliš svetlý, môžete dočasne vypnúť zobrazenie displeja.

1. MENU 3 [Func. of C Button] [Deactivate the LCD]

1. Stlačte tlačidlo C (Priradenie funkcie).

- Po každom stlačení tlačidla C (Priradenie funkcie) sa zobrazenie displeja zapne/vypne.

Poznámky

- V režime [Sweep Panorama] alebo režime videozáznamu sa zobrazenie displeja nevypne.

Súvisiaca téma
Drive Mode
Flash Mode
Autofocus Area
Soft Skin Effect
Smile/Face Detect.
Auto Port. Framing
ISO
Metering Mode
Flash Comp.
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Image Size
Aspect Ratio
Quality
Memory
Focus Magnif. Time
Späť na začiatok