Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Bländarprioritet

## Bländarprioritet

Används för att justera skärpedjupet eller bakgrundens suddighetsgrad.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Bländarprioritet).

1. Vrid på bländarringen för att välja bländare (F-värde).

- Bländaren (F-värdet) går att ställa in från F2,0 till F22.

- Slutartiden ställs automatiskt in på ett värde från 1/4000 sekund till 30 sekunder.

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Angående bländarprioritet
Ju lägre F-värde, desto större blir hålet (bländaren) som ljuset släpps in genom. Skärpedjupet minskar, vilket gör att enbart motiv inom ett snävt avståndsområde blir skarpa. Detta är bra t.ex. för att ta porträtt.
Ju högre F-värde, desto mindre blir hålet (bländaren) som ljuset släpps in genom. Både motiv relativt nära kameran och motiv längre bort blir skarpa. Detta passar bra t.ex. för landskapstagningar.
Observera

- Om de nuvarande inställningarna inte kommer att ge en korrekt exponering blinkar indikatorerna för inställningsvärdena på skärmen. Det går visserligen att ta bilder även i det läget, men vi rekommenderar att du justerar om de inställningsvärden som blinkar.

- Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen inte är densamma som för bilden som faktiskt lagras.

Relaterade ämnen
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst