Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Slutarprioritet

## Slutarprioritet

Det går att ta stillbilder med slutartiden inställd för hand.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Slutarprioritet).

1. Vrid på kontrollratten för att välja slutartid.

- Slutartiden går att ställa in från 1/4000* sekund till 30 sekunder.

* Vid F5,6 och högre bländarvärden. Den snabbaste slutartiden vid F2,0 är 1/2000 sekund.

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Angående slutartiden
När en snabb slutartid är inställd ser det ut som om rörliga motiv som människor som springer, bilar, stänkande vatten osv. fryses i sina rörelser.
När en långsam slutartid är inställd uppstår det spår efter rörliga motiv, som t.ex. en rinnande flod. Detta gör det möjligt att ta mer naturliga action-bilder.
Observera

- När en väldigt snabb slutartid används kan det hända att blixtljuset inte räcker till, även om blixten avfyras.

- Om de nuvarande inställningarna inte kommer att ge en korrekt exponering blinkar indikatorerna för inställningsvärdena på skärmen. Det går visserligen att ta bilder även i det läget, men vi rekommenderar att du justerar om de inställningsvärden som blinkar.

- Slutartider på 0,4 sekunder och däröver markeras med [˝], till exempel 0,4˝.

- När du ställer in en lång slutartid rekommenderar vi att du använder stativ för att undvika skakningsoskärpa.

- När en lång slutartid används tar det längre tid att bearbeta bildens data.

Relaterade ämnen
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst