Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Funktioner som går att välja med hjälp av Fn-knappen > Autofokusområde

## Autofokusområde

Hur man använder flexibel spotmätning
Det går att ändra vilket område som skärpan ska ställas in för. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.

1. Fn (Autofokusområde) önskat läge

| (Multi) | Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på. När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad prioriterar autofokusen ansikten.
| (Centrumvägd) | Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.
| (Flexibel punkt) | Används för att flytta AF-ramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett väldigt litet motiv inom ett snävt område.

Observera

- När följande funktioner används släcks AF-ramen och i stället visas en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.

- Zoomfunktionerna

- [AF-belysning]

- Om fokusföljningsfunktionen är aktiverad ställer kameran in skärpan med prioritet på det motiv som ska följas.

### Hur man använder flexibel spotmätning

[Flexibel punkt]-läget är praktiskt när man vill ta bilder på ett motiv som inte befinner sig mitt i bildrutan. I det här läget går det att ta skarpa bilder på motivet utan att ändra bildkompositionen.
A: Autofokusramen (gul: justerbar/grå: fast inställd).

1. Flytta AF-sökarramen till den punkt som du vill ställa in skärpan på med hjälp av styrratten, och tryck sedan på .

För att återställa inställningen trycker man en gång till på .
Observera

- När man ändrar skärpeinställningsområdet nollställs den inställda AF-ramen.

Relaterade ämnen
Fokusföljning
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst