Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Funktioner som går att välja med hjälp av Fn-knappen > Matningsläge

## Matningsläge

Det går att ställa in olika matningslägen, som t.ex. kontinuerlig tagning, tagning med självutlösare och gaffling.

1. Fn (Matningsläge) önskat läge

- Välj detaljerade inställningar med hjälp av / om det finns några sådana möjligheter för valt läge.

| (Enkeltagning) | Kameran tar en enda bild utan att använda självutlösaren.
| (Kontinuerlig tagning) | Kameran fortsätter att ta bilder så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
| (Kont. matn. s.tid.) | Kameran fortsätter att ta bilder på hög hastighet så länge man håller avtryckaren nedtryckt. Skärpeinställningen för den första bilden används även för de efterföljande bilderna.
| (Självutlösare) | Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på 2 eller 10 sekunder. När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det piper ända tills slutaren utlöses. För att avbryta tagningen trycker man på avtryckaren.
| (Gaffling: Kont.) | Kameran tar inställt antal bilder, alla med olika ljusstyrka. Det går att ställa in gafflingssteget (skillnaden mellan bilderna).
| (Enkel gaffling) | Kameran tar inställt antal bilder, en bild i taget, alla med olika ljusstyrka. Det går att ställa in gafflingssteget (skillnaden mellan bilderna).
| (Vitbalansgaffl.) | Kameran tar en serie på tre bilder med olika ljusstyrka i enlighet med valda inställningar för vitbalans, färgtemperatur och färgfilter. Gafflingssteget (skillnaden mellan bilderna) går att ställa in på [Lo] eller [Hi].
| (DRO gaffling) | Kameran tar tre bilder med olika grad av optimering av dynamikomfånget. Gafflingssteget (skillnaden mellan bilderna) går att ställa in på [Lo] eller [Hi].

Tips för att förhindra suddiga bilder.
Om du flyttar på händerna eller kroppen medan du håller i kameran och trycker på avtryckaren leder det till skakningsoskärpa.
Risken för skakningsoskärpa ökar i svag belysning eller när en lång slutartid används, som t.ex. i (Nattporträttläget) eller (Nattmotivsläget).
Minska risken för skakningsoskärpa genom att använda 2-sekunderssjälvutlösaren och hålla armarna tryckta mot kroppen efter att du har tryckt på avtryckaren.
Observera

- När punkten [Matningsläge] ställs in på [Gaffling: Kont.], ställs punkten [Blixtläge] in på [Blixt av].

- Om batterierna blir för svaga eller minneskortet blir fullt avbryts bursttagningen.

Relaterade ämnen
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst