Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Intelligent auto

## Intelligent auto

Scenigenkänning
Funktioner i de automatiska tagningslägena
Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoläge).

1. Tryck på Fn-knappen och välj (Intelligent auto) med hjälp av / på styrratten, och tryck sedan på .

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

### Scenigenkänning

Scenavkänningsfunktionen används i [Intelligent auto]-läget. Denna funktion används för att låta kameran upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder automatiskt.
I scenavkänningsläget visas ikonerna på olika ställen på skärmen beroende på vilka sorters scener eller förhållanden kameran upptäcker. Om kameran känner igen scentypen tänds en ikon och en guide som t.ex. (Porträtt), (Barn), (Nattporträtt), (Nattmotiv), (Motljusporträtt), (Motljus), (Landskap), (Makro), (Strålkastare) eller (Låg ljusstyrka) på den första raden. När kameran upptäcker ett visst förhållande visas ikoner som (stativ) eller (rörelse) på den andra raden. Kameran kan upptäcka både en viss sorts scen och ett visst förhållande, eller bara endera av dem.
Observera

- Scenigenkänningsfunktionen fungerar inte när zoomfunktionerna används.

- Det kan hända att scener inte upptäcks beroende på tagningsförhållandena.

- Även om kameran är monterad på stativ kan det hända att den inte upptäcker detta (Stativ)-förhållande om vibrationer från omgivningen överförs till kameran.

- Ibland kan det hända att en lång slutartid blir inställd när kameran upptäcker både ett (Stativ)-förhållande och scentypen (Nattmotiv) samtidigt. Håll kameran så stilla som möjligt under tagningen.

### Funktioner i de automatiska tagningslägena

I läget [Bättre autojustering] tar kameran bilder med högre bildkvalitet än i läget [Intelligent auto]. Kameran tar en serie bilder baserat på den upptäckta scentypen och skapar sedan en kompositbild av bildserien (överlappande tagning).
I läget [Autoprogram] kan du själv ändra vissa tagningsinställningar, som t.ex. vitbalansen och ISO-inställningen.

Tagningsläge | När detta läge är lämpligt att använda
(Intelligent auto) | Använd detta läge när du vill att kameran automatiskt ska upptäcka tagningsförhållandena och ta några bilder i följd.
(Bättre autojustering) | Använd det här läget när du tar bilder under besvärliga förhållanden, som t.ex. i dålig belysning eller i motljus. Använd det här läget när du vill ta bilder med ännu högre bildkvalitet än i -läget (Intelligent auto).
(Autoprogram) | Använd det här läget när du vill ta bilder med dina egna tagningsinställningar, men med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd.

Observera

- I läget [Intelligent auto] kan det hända att det inte går att ta tydliga bilder i dålig belysning eller i motljus.

- I läget [Bättre autojustering] kan det ta en liten stund att lagra en bild, eftersom kameran måste sammanställa de överlappande bilderna.

Relaterade ämnen
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst