Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Tagning av stillbilder > Zoom (Stillbilder)

## Zoom (Stillbilder)

Zoomfunktioner som går att använda
Zoomförstoring
Används för att förstora bilden under tagningen.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. MENU 3 [C-knappens funktion] [Smart Telecon./Zoom]

1. MENU 3 [Smart Telecon./Zoom] [Zoom]

1. MENU 2 [Klarbildszoom] önskat läge

1. Tryck på C (special)-knappen.

1. Justera förstoringen med hjälp av / på styrratten.

- Det går även att justera förstoringen i större steg genom att trycka på /.

1. Tryck på på styrratten för att återgå till tagningsskärmen, och tryck sedan ner avtryckaren för att ta bilden.

### Zoomfunktioner som går att använda

Det går att kombinera olika zoommetoder för att få ännu högre förstoring. Ikonen och zoomskalan på skärmen ändras i förhållande till använt zoomsätt.
Zoomområde
A: () Zoom med ursprunglig bildkvalitet
När punkten [Bildstorlek] är inställd på något annat än [L] går det att ta stillbilder med ursprunglig bildkvalitet utan någon försämring genom att beskära bilderna.
B: () [Klarbildszoom]
Zoom med nästintill ursprunglig bildkvalitet [Mer information]
C: () [Digital zoom]
Mindre än ursprunglig bildkvalitet [Mer information]

| Användningssätt | Inställningar
A | Zoom utan försämring av bildkvaliteten | [Bildstorlek]: Annat än [L] [Klarbildszoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av]
B | Tagning av tydliga bilder med hjälp av [Klarbildszoom] (med nästintill ursprunglig bildkvalitet) | [Klarbildszoom]: [På] [Digital zoom]: [Av]
C | Zoom till det maximala förstoringsområdet | [Klarbildszoom]: [På] [Digital zoom]: [På] Det kan hända att [Klarbildszoom] inte går att använda med somliga inställningar. [Mer information]

### Zoomförstoring

Vilka zoomförstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på inställningarna och bildstorleken. I nedanstående tabell visas en sammanfattning över zoomförstoringsgraderna när punkterna [Klarbildszoom] och [Digital zoom] är inställda på [På], och punkten [Aspekt] är inställd på [3:2].

Bildstorlek | Användningssätt
A: Zoomområde utan försämring | B: Zoom med [Klarbildszoom]-funktionen [På] | C: Zoom med maximal förstoring *
L: 24M | – | 2× | 4×
M: 10M | 1.5× | 3× | 6.1×
S: 4.6M | 2.3× | 4.5× | 9.1×

* Den maximala möjliga zoomförstoringen är den totala zoomförstoringen som går att erhålla genom att använda zoom utan kvalitetsförsämring, [Klarbildszoom] och [Digital zoom] tillsammans. Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden varierar beroende på inställningarna.
Observera

- Standardinställningen för [Klarbildszoom] är [Av]. [Mer information]

- Standardinställningen för [Digital zoom] är [Av]. Ställ in punkten [Digital zoom] på [På] för att förstora bilden även om bildkvaliteten därigenom sjunker. [Mer information]

- Standardinställningen för [Bildstorlek] är [L]. Ändra [Bildstorlek]-inställningen för att ändra zoomförstoringen. [Mer information]

- Zoomfunktionerna går inte att använda vid tagning under följande förhållanden:

- I [Panorering]-läget

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

- När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG]

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när zoomfunktionerna används.

Tillbaka till överst