Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Tagning av stillbilder > Tagning av stillbilder

## Tagning av stillbilder

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoläge).

1. Håll kameran stadigt på det sätt som visas i figuren.

1. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

När skärpan är inställd för bilden hörs det ett pip och indikatorn () tänds.
Skärpeindikatorn
lyser: Skärpan är inställd för bilden.
blinkar: Det går inte att ställa in skärpan.

- Det kortaste möjliga tagningsavståndet (näravståndet) är ungefär 0,3 m från bildsensorn.

- När man vrider makroomkopplingsringen till ”0,2m-0,35m” ställs kameran in på makroläget. Det kortaste möjliga tagningsavståndet i makroläget är mellan ungefär 0,2 m och 0,35 m. Makroläget lämpar sig för att ta närbilder på motiv som blommor eller maträtter.

1. Tryck ner avtryckaren helt.

När du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt att ställa in skärpan för

- Om kameran inte kan ställa in skärpan automatiskt blinkar skärpeindikatorn och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen. [Mer information]

- I följande fall kan det vara svårt att ställa in skärpan:

- När det är mörkt och motivet är långt bort.

- När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.

- När motivet befinner sig bakom en glasruta.

- När motivet rör sig snabbt.

- När det förekommer ljusreflexer eller blanka ytor.

- När motivet är i motljus eller det förekommer blinkande ljus.

Relaterade ämnen
Uppspelning av stillbilder
Bildstorlek
Tillbaka till överst