Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Stillbildstagningsmenyn > Klarbildszoom

## Klarbildszoom

Med hjälp av [Klarbildszoom] går det att förstora bilden med nästintill ursprunglig bildkvalitet under tagning av stillbilder.
Kameran zoomar först in bilden med ursprunglig bildkvalitet, beroende på vald bildstorlek.
När punkten [Klarbildszoom] är inställd på [På] går kameran automatiskt över till [Klarbildszoom] när zoomområdet utan försämring av den ursprungliga bildkvaliteten överskrids.

1. MENU 2 [Klarbildszoom] önskat läge

| På | Bilden zoomas in med nästintill ursprunglig bildkvalitet beroende på vald bildstorlek. Kameran går över till [Klarbildszoom] inom det område där visas.
| Av | [Klarbildszoom] används inte.

Observera

- Ställ in både [Klarbildszoom] och [Digital zoom] på [Av] för att bara zooma in bilden inom det område där den ursprungliga bildkvaliteten kan bibehållas. [Mer information]

- [Klarbildszoom]-funktionen fungerar inte i följande fall:

- I filmläget

- I [Panorering]-läget

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.

- När punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning], [Kont. matn. s.tid.], eller [Gaffling: Kont.].

- När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte inom området för [Klarbildszoom].

### Total zoomförstoring när [Klarbildszoom] är valt

Vilka förstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på bildstorleken.

#### När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]

Bildstorlek | Maximal förstoringsgrad
L: 24M | Ca. 2×
M: 10M | Ca. 3×
S: 4.6M | Ca. 4,5×

Tillbaka till överst