Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Bättre autojustering

## Bättre autojustering

Den här kameran kombinerar scenigenkänning med teknik för hög bildkvalitet för att automatiskt ta bilder med optimala inställningar.
Se avsnittet ”Scenigenkänning” för närmare detaljer om scenigenkänningsfunktionen. [Mer information]

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoläge).

1. Tryck på Fn-knappen och välj (Bättre autojustering) med hjälp av / på styrratten, och tryck sedan på .

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Kameran tar burstbilder som överlappar varandra när det behövs. Genom att låta bilderna överlappa varandra kan kameran ta bilder med mindre rörelseoskärpa och andra störningar.
Vad är det för skillnad mellan lägena [Bättre autojustering] och [Intelligent auto]?
A: Upptäckt scentyp
(Nattmotiv), (Nattporträtt), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap), (Makro), (Porträtt), (Barn), (Strålkastare), (Låg ljusstyrka)
B: (stativ) eller (rörelser)
C: (överlappning)
Observera

- När kameran överlappar bilder tar det längre tid att lagra bilden.

- Ställ in punkten [Blixtläge] på [Blixt av] under dåliga belysningsförhållanden, som t.ex. vid nattscener, för att få bästa möjliga effekt av de överlappande bilderna.

- När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] kan kameran inte ta överlappande bilder.

Relaterade ämnen
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst