Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Lista över lägesomkopplarens funktioner

## Lista över lägesomkopplarens funktioner

Ställ in lägesomkopplaren på önskat funktionsläge.

(Autoläge) | Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
(Autoprogram) | Används för att ta bilder med exponeringen (slutartiden och bländaren) automatiskt justerad. Övriga inställningar går att ställa in för hand.
(Bländarprioritet) | Används för att ställa in bländaren för hand med hjälp av bländarringen.
(Slutarprioritet) | Används för att ställa in slutartiden för hand med hjälp av kontrollratten.
(Manuell exponering) | Används för att ta bilder med exponeringen (slutartiden och bländaren) manuellt inställd med hjälp av kontrollratten och bländarringen.
1/2/3 | Används för att hämta fram inställningar som förlagrats i [Minne]-läget på stillbildstagningsmenyn.
(Film) | Används för att spela in filmer. I läget M går det att justera exponeringen (slutartiden och bländaren) för hand.
(Panorering) | Används för att ta panoramabilder genom att kombinera flera olika bilder.
(Scenval) | Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

Relaterade ämnen
Intelligent auto
Bättre autojustering
Autoprogram
Bländarprioritet
Slutarprioritet
Manuell exponering
1/2/3 (Hämtning av förlagrade inställningar)
Film
Panorering
Scenval
Tillbaka till överst