Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen

## Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen

Funktioner som går att använda i respektive tagningsläge
Funktioner som går att använda i [Scenval]-lägena
I nedanstående tabell anger en bock funktioner som går att ändra, medan — anger funktioner som inte går att ändra. Ikonerna under [Blixtläge] och [Matningsläge] anger vilka funktioner som går att använda.
När nedanstående tagningslägen registreras och hämtas fram genom att ställa in lägesomkopplaren på 1/2/3, gäller samma villkor för huruvida inställningarna går att ändra eller ej som i nedanstående tabell.

### Funktioner som går att använda i respektive tagningsläge

| Blixtläge | Leende/ Ans.avkän. | Fokusföljning | Matningsläge | Expon. kompens.
(Intelligent auto)/ (Bättre autojustering) |  |  |  |  | —
(Autoprogram) | *1 |  |  |  |
(Bländarprioritet) | *1 |  |  |  |
(Slutarprioritet) | *1 |  |  |  |
(Manuell exponering) | *1 |  |  |  | —
(Film) |  | *2 |  |  | *3
(Panorering) |  | — | — |  |

*1 Trådlös blixttagning går inte att använda med den inbyggda blixten.
*2 Leendeavkänningsläget går inte att välja.
*3 Exponeringsvärdet går att ställa in från –2,0EV till +2,0EV.

### Funktioner som går att använda i [Scenval]-lägena

| Blixtläge | Leende/ Ans.avkän. | Fokusföljning | Matningsläge | Expon. kompens.
(Porträtt) |  |  |  |  | —
(Sport & action) |  |  |  |  | —
(Landskap) |  |  |  |  | —
(Solnedgång) |  |  |  |  | —
(Nattmotiv) |  |  |  |  | —
(Handskymning) |  | * | — |  | —
(Nattporträtt) |  |  |  |  | —

* Leendeavkänningsfunktionen går inte att använda.
Tillbaka till överst