Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Программное авто

## Программное авто

Дозволяє здійснювати зйомку із автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою, так і значенням діафрагми). Крім цього, різні налаштування можна вибирати за допомогою меню.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Программное авто).

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

### Зміна програми

Можна змінити комбінацію значень діафрагми (значення F) і витримки, не змінюючи експозиції, коли для спалаху вибрано значення [Вспышка выкл].

1. Поверніть коліщатко керування.

Замість індикації «» на екрані з’явиться індикація «», а режим зйомки зміниться на режим зміни програми.

1. Поверніть коліщатко керування, щоб вибрати комбінацію значень діафрагми (F) і витримки.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Для виходу з режиму зміни програми поверніть коліщатко керування, щоб знову з’явилася індикація «».
Примітки

- Можливість використання режиму зміни програми залежить від рівня яскравості навколишнього середовища.

- Щоб скасувати виконане налаштування, встановіть диск перемикання режимів в інше положення, ніж «», або вимкніть живлення.

- У разі зміни рівня яскравості змінюються також значення діафрагми (значення F) та витримки, а значення коригування залишається таким самим.

- Якщо змінити налаштування [Режим вспышки], режим зміни програми буде скасовано.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору