Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Кількість фотознімків і тривалість відеозапису > Час запису відео

## Час запису відео

У викладеній нижче таблиці вказана приблизна максимальна тривалість запису. Це загальна тривалість усіх відеофайлів. Можлива тривалість запису залежить від умов здійснення зйомки та карти пам’яті.
(h (годин), m (хвилин))

Параметры записи | Карта пам’яті, відформатована за допомогою цього фотоапарата
2 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб
60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 9 m | 15 m | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 30 m | 5 h 5 m
24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
1440×1080 12M | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m | 11 h 5 m
VGA 3M | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h | 40 h 10 m

Сеанс безперервної зйомки може тривати приблизно 29 хвилин (обмежено характеристиками виробу). Безперервна зйомка відео розміру [1440×1080 12M] може тривати приблизно 15 хвилин (обмежено розміром файлу до 2 Гб).
Примітки

- Тривалість відеозапису є різною, оскільки фотоапарат обладнано системою VBR (змінна швидкість передачі даних), яка автоматично налаштовує якість зображення залежно від умов зйомки.
  Під час зйомки об’єкта, який швидко рухається, зображення чіткіше, а час зйомки коротший, оскільки потрібний більший об’єм пам’яті.
  Тривалість запису також відрізняється залежно від умов зйомки, об’єкта зйомки та налаштувань розміру і якості зображення.

Нагору