Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Функції, які можна вибрати за допомогою кнопки Fn > Режим измер.

## Режим измер.

Налаштування режиму [Режим измер.], який встановлює, яку частину об’єкта слід виміряти для визначення експозиції.

1. Fn (Режим измер.) потрібний режим

| (Мульти) | Зображення ділиться на багато ділянок і вимірюється кожна з них. Фотоапарат визначає добре збалансовану експозицію (багатоточкове вимірювання).
| (Центр) | Вимірює центр зображення і визначає експозицію, базуючись на яскравості об’єкта, що там знаходиться (вимірювання за центром зображення).
| (Точечный) | Встановіть курсор перехрестя точкового вимірювання (A) на об’єкт, щоб виміряти одну частину об’єкта (вимірювання за часткою об’єкта). Ця функція є корисною, коли об’єкт має підсвітку або коли він сильно контрастує із фоном.

Пов’язані розділи
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору