Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Интеллект. Авто

## Интеллект. Авто

Розпізнавання сцени
Функції режимів автоматичної зйомки
Зйомка з автоматично відрегульованими налаштуваннями.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Режим Авто).

1. Натисніть кнопку Fn і виберіть параметр (Интеллект. Авто) за допомогою кнопок / на диску керування, після чого натисніть кнопку .

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

### Розпізнавання сцени

Функція розпізнавання сцени працює в режимі [Интеллект. Авто]. Ця функція дозволяє автоматично розпізнати умови зйомки і відзняти зображення.
У режимі розпізнавання сцени розташування піктограми, відображеної на екрані, залежить від того, що саме розпізнає фотоапарат: сцену чи умови зйомки. Якщо фотоапарат розпізнає сцену, у першому рядку відображаються такі піктограми: (Портрет), (Ребенок), (Ночной портрет), (Ночная Сцена), (Портрет/конт.свет), (Контровый свет), (Пейзаж), (Макро), (Прожектор) або (Низкая освещ.). Якщо фотоапарат розпізнає умови, у другому рядку відображатимуться такі піктограми: (штатив) або (рух). Фотоапарат може розпізнавати сцену та умови зйомки як одночасно, так і окремо.
Примітки

- Функція розпізнавання сцени не працює, якщо використовуються функції масштабування.

- Ці сцени, залежно від ситуації, можуть не розпізнаватись.

- Якщо вібрації, спричинені умовами середовища, впливають навіть на фотоапарат, закріплений на штативі, умова (штатив) може не розпізнаватись.

- Інколи в разі одночасного розпізнавання умов (штатив) і (Ночная Сцена) застосовується довга витримка. Під час зйомки тримайте фотоапарат нерухомо.

### Функції режимів автоматичної зйомки

Режим [Супер авторежим] забезпечує вищу якість зображення, ніж режим [Интеллект. Авто]. Крім того, виконується зйомка кількох зображень на основі розпізнаної сцени, після чого ці зображення об’єднуються (зйомка з накладанням).
Режим [Программное авто] дозволяє змінити налаштування зйомки, наприклад налаштування балансу білого або чутливості ISO.

Режим ЗАПИСУ | Використання
(Интеллект. Авто) | Використовуйте цей режим для автоматичного розпізнавання умов зйомки фотоапаратом і безперервної зйомки деяких зображень.
(Супер авторежим) | Використовуйте цей режим у складних умовах зйомки, наприклад в умовах слабкого освітлення або підсвітки. Використовуйте цей режим для забезпечення кращої якості зображення порівняно з якістю у режимі (Интеллект. Авто).
(Программное авто) | Використовуйте цей режим для зйомки з власними налаштуваннями та автоматичним налаштуванням експозиції (як витримки, так і значення діафрагми).

Примітки

- Знімки, зроблені в режимі [Интеллект. Авто] в умовах слабкого освітлення або підсвітки, можуть бути нечіткими.

- Для збереження зображення у режимі [Супер авторежим] потрібно трохи часу, оскільки фотоапарат накладає зображення.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору