Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Функції, які можна вибрати за допомогою кнопки Fn > Кор.эксп.вспыш.

## Кор.эксп.вспыш.

Налаштування кількості світла спалаху. Окремо від функції корекції експозиції, функція корекції спалаху змінює обсяг світла спалаху з метою змінення експозиції основного об’єкта зйомки в межах діапазону світла спалаху.

1. Fn (Кор.эксп.вспыш.) потрібне значення

Регулювання значення в напрямку + збільшує потужність спалаху, а в напрямку – зменшує потужність спалаху.
Яка різниця між корекцією експозиції і корекцією спалаху?
Корекція експозиції змінює обсяг світла спалаху разом зі зміною значень витримки, діафрагми та ISO (якщо для [ISO] встановлено значення [ISO AUTO]). Корекція спалаху змінює лише обсяг світла спалаху.
Пов’язані розділи
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору