Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Меню фотозйомки > ШП длит. экспоз.

## ШП длит. экспоз.

Якщо для витримки встановити значення в 1 секунду або більше (зйомка з довгою витримкою), упродовж часу, поки шторка буде відкритою, працюватиме функція зменшення шумів. Це дасть змогу зменшити рівень зернистості зображення, притаманної знімкам, зробленим із довгою витримкою.

1. MENU 2 [ШП длит. экспоз.] потрібний режим

| Вкл | Активація функції зменшення шумів на час, поки затвор фотоапарата відкритий. Під час роботи функції зменшення шумів відображається відповідне повідомлення і робити подальші знімки тимчасово неможливо. Цей параметр передбачає пріоритет якості зображення.
| Выкл | Режим [ШП длит. экспоз.] не використовується. Цей параметр передбачає пріоритет тривалості зйомки.

Примітки

- Навіть якщо для пункту [ШП длит. экспоз.] встановлено значення [Вкл], функція зменшення шумів недоступна в таких ситуаціях:

- використання режиму [Непрерыв. Съемка]

- використання режиму [Пр-тСкорНепр]

- використання режиму [Брек.: Непрер.]

- якщо [Выбор сцены] налаштовано на (Спорт) або (Сумерки с рук)

- у режимі [Панорамный обзор]

Пов’язані розділи
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору