Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Функції, які можна вибрати за допомогою кнопки Fn > Баланс белого

## Баланс белого

Фіксація базового білого кольору в режимі [Пользоват. настр.]
Використовується для регулювання тонів кольорів відповідно до умов освітлення. Використовуйте цю функцію, якщо кольори зображення виглядають неприродно.

1. Fn (Баланс белого) потрібний режим

- В усіх режимах [Баланс белого], окрім [Цв.тмп./Ф-тр.], кольори можна точно регулювати на власний розсуд. Натисніть на диску керування кнопку , щоб відобразити екран регулювання, після чого відрегулюйте відтінки за допомогою кнопок ///.

- Відтінки можна регулювати дуже точно в напрямку до зеленого (G)/пурпурового (M)/синього (B)/жовтого (A) кольорів.

| (Авто WB) | Автоматично налаштовує баланс білого так, що кольори відображаються природно.
| (Дневной свет) | Здійснення регулювання для зйомки на відкритому повітрі у сонячну погоду, зйомки вечірніх і нічних пейзажів, неонових вивісок, феєрверків і т. ін.
| (Тень) | Регулювання кольорів затіненої сцени.
| (Облачно) | Регулювання для зйомки за хмарної погоди або зображення у затінку.
| (Лампа накал.) | Регулювання для зйомки зображення, освітленого лампою розжарення, або для зйомки в умовах яскравого освітлення, наприклад у фотостудії.
| (Флуор.: Тепл.белый) (Флуор.: Хол. белый) (Флуор.: Днев. бел.) (Флуор.: Дневн. свет) | [Флуор.: Тепл.белый]: Регулювання для теплого білого флуоресцентного освітлення. [Флуор.: Хол. белый]: Регулювання для холодного білого флуоресцентного освітлення. [Флуор.: Днев. бел.]: Регулювання для денного білого флуоресцентного освітлення. [Флуор.: Дневн. свет]: Регулювання для денного флуоресцентного освітлення.
| (Вспышка) | Регулювання для зйомки зі спалахом.
| (Цв.тмп./Ф-тр.) | Регулювання температури кольору відповідно до джерела освітлення. Досягнення ефекту фільтрів корекції температури кольорів для фотозйомки. Якщо натиснути , температуру кольору можна відрегулювати за допомогою кнопок /. Якщо ще раз натиснути , відобразиться екран точного налаштування.
| (Пользоват. 1/2/3) | Встановлення фіксованого налаштування балансу білого відповідно до джерела освітлення. Використовуйте цей режим, коли [Авто WB] та інші налаштування не забезпечують точних кольорів.
| (Пользоват. настр.) | Фіксація базового білого кольору для використання у режимі [Пользоват.].

Ефекти умов освітлення
На видимий колір об’єкта впливають умови освітлення.
Тони кольорів налаштовуються автоматично, однак їх можна також налаштувати вручну за допомогою функції балансу білого.
Денне світло (стандартний білий)
Хмарно (із синюватим відтінком)
Флуоресцентне світло (із зеленим відтінком)
Лампа розжарення (із червонуватим відтінком)

### Фіксація базового білого кольору в режимі [Пользоват. настр.]

1. Fn (Баланс белого) [Пользоват. настр.]

1. Тримайте фотоапарат таким чином, щоб біла ділянка повністю накрила зону автофокусування, розташовану в центрі кадру, і натисніть до кінця кнопку спуску.

Почується клацання затвора, і на екрані відобразяться відкалібровані значення (температура кольору та колірний фільтр).

1. Виберіть зареєстрований номер за допомогою кнопок / на диску керування і натисніть .

Екран повернеться до режиму відображення відомостей про запис, при цьому зберігши встановлене налаштування балансу білого.

- Зареєстроване за допомогою цієї операції налаштування балансу білого застосовуватиметься доти, поки не буде зареєстровано нове налаштування.

Примітки

- Повідомлення «Ошибка пользовательского баланса белого» вказує на те, що значення виходить за межі передбаченого діапазону. (Наприклад, коли спалах використовується під час зйомки об’єкта з дуже близької відстані, або коли в кадрі є дуже барвисті об’єкти.) Якщо це значення зареєструвати, індикатор на дисплеї з інформацією про запис стане жовтим. Із цим налаштуванням ви зможете робити знімки, однак у таких випадках рекомендовано переналаштовувати баланс білого для отримання більш відповідного його значення.

- Не трясіть фотоапаратом під час зйомки білих кольорів.

- Якщо під час натиснення кнопки спуску спрацьовує спалах, реєструється спеціальне значення балансу білого, визначене фотоапаратом з урахуванням світла спалаху. Надалі зйомку слід продовжувати зі спалахом.

Пов’язані розділи
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору