Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Приор. выдержки

## Приор. выдержки

Можна знімати фотографії зі встановленою вручну витримкою.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Приор. выдержки).

1. Поверніть коліщатко керування, щоб вибрати значення витримки.

- Для витримки можна вибрати значення від 1/4000* секунди до 30 секунд.

* За значення діафрагми F5,6 або вище. Найменше значення витримки за діафрагми F2,0 становить 1/2000 секунди.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Про витримку
Якщо встановити коротшу витримку, рухомі об’єкти, такі як люди, що біжать, автомобілі, що їдуть, бризки води тощо, виглядатимуть зупиненими.
Якщо встановити довшу витримку, з’являться сліди рухомих об’єктів, таких як річковий потік тощо. Можна знімати природніші зображення.
Примітки

- Якщо витримка коротка, світла спалаху може бути недостатньо, навіть якщо він спрацює.

- Якщо після застосування потрібних налаштувань не вдається встановити відповідну експозицію, індикатори налаштувань на екрані починають блимати. За таких умов зйомку можна виконувати, але рекомендується повторно налаштувати значення, які миготять.

- Витримка шторки 0,4 секунди чи більше позначається значком [˝], наприклад: 0,4˝.

- Якщо витримка довга, рекомендовано використовувати штатив для уникнення ефекту вібрації.

- У разі вибору довгої витримки для обробки даних потрібно більше часу.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Елементи меню фотозйомки, недоступні в окремих режимах запису
Нагору