Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Фотозйомка > Фотозйомка

## Фотозйомка

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Режим Авто).

1. Надійно зафіксуйте фотоапарат, як показано на малюнку.

1. Щоб виконати фокусування, натисніть кнопку спуску до половини.

Коли зображення сфокусовано, лунає звуковий сигнал, і засвічується індикатор ().
Індикатор фокусування
світиться: Зображення сфокусовано.
блимає: Не вдалося виконати фокусування.

- Найменша відстань для зйомки становить 0,3 м від датчика зображення.

- Якщо встановити кільце перемикання макрорежиму на значення «0,2m-0,35m», фотоапарат буде встановлено в режим макрозйомки. Найменша відстань для зйомки становить приблизно від 0,2 м до 0,35 м. Режим макрозйомки підходить для зйомки крупним планом таких об’єктів, як квіти або страви.

1. Натисніть кнопку спуску до кінця.

Фотозйомка об’єкта, для якого важко налаштувати фокус

- Якщо фотоапарат не може сфокусуватися автоматично, індикатор фокусування блимає, а звуковий сигнал не лунає. Змініть композицію знімка або налаштування фокуса. [Додатково]

- Налаштування фокуса може бути ускладненим у випадках, коли:

- темно і об’єкт знаходиться на великій відстані;

- об’єкт майже не контрастує із фоном;

- об’єкт проглядається через скло;

- об’єкт швидко рухається;

- об’єкт відбиває світло або має блискучу поверхню;

- об’єкт підсвічується або знаходиться під світлом, що блимає.

Пов’язані розділи
Перегляд фотознімків
Размер изобр.
Нагору