Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Застереження > Застереження

## Застереження

Резервне копіювання даних, збережених на карті пам’яті
Не використовуйте і не зберігайте фотоапарат у таких місцях
Температура використання
Конденсат
Вбудовані функції цього фотоапарата
Що означають цифри 1080 60p/50p?
Про сумісність даних зображень
Примітки щодо відтворення відео на інших пристроях
Примітки щодо екрана та об’єктива

### Резервне копіювання даних, збережених на карті пам’яті

Не вимикайте фотоапарат, не виймайте батарею і не виймайте карту пам’яті, коли світиться індикатор доступу. В іншому випадку карту пам’яті може бути пошкоджено. Для захисту даних робіть резервну копію.

### Не використовуйте і не зберігайте фотоапарат у таких місцях

- У надто гарячому, холодному чи вологому місці
  Внаслідок зберігання у таких місцях, як наприклад салон автомобіля, припаркованого під прямим сонячним промінням, корпус фотоапарата може деформуватися, і це може призвести до виникнення несправності.

- Зберігання під прямим сонячним промінням або поблизу обігрівача
  Корпус фотоапарата може втратити колір чи деформуватися, що може призвести до збою у роботі.

- У місцях, що піддаються сильній вібрації

- У місцях, де поширюються сильні магнітні хвилі

- У піщаних або запилених місцях
  Будьте обережними, щоб пісок або пил не потрапили у фотоапарат. Це може призвести до несправності фотоапарата і, у деяких випадках, цю несправність не вдасться усунути.

### Температура використання

Фотоапарат призначено для використання за температури від 0°C до 40°C. Зйомка у дуже гарячих або холодних місцях поза межами зазначеного температурного діапазону не рекомендується.

### Конденсат

- Якщо фотоапарат потрапляє безпосередньо з холодного у тепле приміщення, усередині або назовні фотоапарата може утворитися конденсат. Цей конденсат може спричинити несправність фотоапарата.

- У разі утворення конденсації вологи вимкніть фотоапарат і почекайте приблизно годину, поки волога випарується. Пам’ятайте, що у разі здійснення зйомки, коли всередині об’єктива залишається волога, Вам може не вдатися записати чіткі зображення.

### Вбудовані функції цього фотоапарата

- У цьому посібнику описано функції пристроїв, які підтримують формати 1080 60i та 1080 50i.
  Щоб дізнатися, чи фотоапарат підтримує формати 1080 60i та 1080 50i, перевірте наявність на нижній панелі вказаних нижче позначок.

- Пристрій, що підтримує формат 1080 60i: 60i

- Пристрій, що підтримує формат 1080 50i: 50i

### Що означають цифри 1080 60p/50p?

- На відміну від звичного досі черезрядкового способу запису відео, цей фотоапарат використовує метод послідовного запису. Це дає змогу покращити роздільну здатність і створити плавніше та більш реалістичне відеозображення.

### Про сумісність даних зображень

- Фотоапарат відповідає універсальному стандарту DCF (Design rule for Camera File system), встановленому JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Компанія Sony не гарантує відтворення фотоапаратом зображень, знятих або відредагованих за допомогою іншого пристрою, чи відтворення іншим пристроєм зображень, знятих за допомогою цього фотоапарата.

### Примітки щодо відтворення відео на інших пристроях

- У цьому фотоапараті для запису у форматі AVCHD використовується профіль MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Відеофайли, записані за допомогою цього фотоапарата у форматі AVCHD, неможливо відтворювати на таких пристроях:

- інші пристрої, які сумісні з форматом AVCHD, але не підтримують профіль «High Profile»;

- пристрої, несумісні з форматом AVCHD.

У цьому фотоапараті для запису у форматі MP4 також використовується профіль MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile. Тому відео, записані цим фотоапаратом у форматі MP4, можливо відтворювати лише на пристроях, які підтримують MPEG-4 AVC/H.264.

- Вміст дисків із якістю зображення високої чіткості можна відтворити лише на пристроях, які підтримують формат AVCHD. DVD-програвачі або DVD-записуючі пристрої не відтворюють вміст дисків, записаних із якістю зображення високої чіткості, оскільки не підтримують формат AVCHD. Крім того, якщо у DVD-програвач або DVD-записуючий пристрій вставити диск із якістю зображення високої чіткості, записаний у форматі AVCHD, може статися так, що користувач не зможе вийняти його.

- Відео, записані у форматі 1080 60p/1080 50p, можливо відтворювати лише на пристроях із підтримкою формату 1080 60p/1080 50p.

### Примітки щодо екрана та об’єктива

- Дисплей виготовлено за використання високоточної технології, і завдяки цьому ефективно використовується більш ніж 99,99% пікселів дисплея. Однак на екрані можуть з’являтися крихітні чорні та/або яскраві цятки (білого, червоного, синього або зеленого кольору). Наявність цих цяток є звичним наслідком виробничого процесу і жодним чином не впливає на запис зображення.

- Тривалий вплив прямих сонячних променів на екран може призвести до несправностей. Слід бути обережним, розміщуючи фотоапарат поблизу вікна або на відкритому повітрі.

- Не натискайте сильно на екран. Екран може знебарвитись, і це може призвести до несправності пристрою.

- У холодному середовищі зображення на екрані можуть відтворюватися з ефектом «шлейфу». Це не є ознакою несправності.

- Будьте обережні, щоб не вдарити об’єктив, і не застосовуйте до нього силу.

Нагору