Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Використання фотоапарата з комп’ютером > Створення диска з відеоданими > Вибір способу створення диска з відеоданими

## Вибір способу створення диска з відеоданими

Особливості різних типів дисків
Створення диска за допомогою іншого пристрою, крім комп’ютера
Відеофайли AVCHD, які було записано за допомогою цього фотоапарата, можна записати на диск.
Пристрої, які можуть відтворювати відео, різняться залежно від типу диска. Виберіть тип диска, який підходить для програвача дисків.
Детально про спосіб створення диска за допомогою програмного забезпечення «PlayMemories Home» читайте в документі «PlayMemories Home Help Guide».
Про імпортування відео на комп’ютер читайте в розділі «Імпортування зображень на комп’ютер» [Додатково].

Тип/призначення диска | Можлива якість відео | Програвач
PS | FX | FH
Для збереження зображень із високою чіткістю (HD) |  |  |  | Пристрої відтворення дисків Blu-ray (програвач дисків Sony Blu-ray, PlayStation 3 тощо)
Для збереження зображень із високою чіткістю (HD) (диск AVCHD) | * | * |  | Пристрої відтворення формату AVCHD (програвач дисків Sony Blu-ray, PlayStation 3 тощо)
Для збереження зображень зі стандартною чіткістю (STD) | * | * | * | Звичайні пристрої відтворення DVD-дисків (DVD-програвач, комп’ютер із можливістю відтворення DVD-дисків тощо)

* У разі створення дисків за допомогою програмного забезпечення «PlayMemories Home» записувати відео можна за умови конвертування їх із погіршенням якості зображення.

### Особливості різних типів дисків

Висока чіткість зображення (HD) | Диски Blu-ray дають змогу записувати відео високої чіткості (HD) з більшою, ніж DVD-диски, тривалістю відтворення.
Висока чіткість зображення (HD) (диск AVCHD) | Відео високої чіткості (HD) можна записувати на DVD-носії, такі як диски DVD-R, внаслідок чого створюється диск із високою якістю зображення (HD). Диски з високою чіткістю зображення (HD) можна відтворювати на пристроях відтворення формату AVCHD, таких як програвач дисків Sony Blu-ray та PlayStation 3. На звичайних DVD-програвачах відтворити такий диск неможливо.
Стандартна чіткість зображення (STD) | Відео стандартної чіткості (STD), конвертоване з відео високої чіткості (HD), можна записувати на DVD-носії (наприклад, диски DVD-R), внаслідок чого створюється диск зі стандартною чіткістю зображення (STD).

Типи дисків, що підтримуються програмою «PlayMemories Home»
Програмне забезпечення «PlayMemories Home» підтримує подані нижче 12-сантиметрові диски. Про диски Blu-ray читайте в розділі «Створення дисків Blu-ray». [Додатково]
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Перезапис неможливий.
DVD-RW / DVD+RW: Передбачають можливість перезапису.

- Завжди оновлюйте відповідне системне програмне забезпечення PlayStation 3 до найновішої версії.

- Програма PlayStation 3 може бути недоступною в деяких країнах/регіонах.

### Створення диска за допомогою іншого пристрою, крім комп’ютера

Створювати диски можна також за допомогою записуючого пристрою Blu-ray тощо. Залежно від пристрою, який використовується, типи дисків, які можна створити, різняться.

Пристрої | Тип диска
Створення диска Blu-ray або диска зі стандартною чіткістю зображення (STD) за допомогою записуючого пристрою Blu-ray. | Висока чіткість зображення (HD) | Стандартна чіткість зображення (STD)
Створення диска зі стандартною чіткістю зображення (STD) за допомогою такого пристрою, як записуючий пристрій HDD. | Стандартна чіткість зображення (STD)

Примітки

- Для створення дисків у форматі AVCHD з відео якості [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] знадобиться трохи часу, оскільки необхідна конвертація якості зображення. Щоб зберегти відео якості [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] без конвертації якості зображення, скористайтеся дисками Blu-ray.

- Для створення диска Blu-ray з відео якості [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], потрібно використовувати пристрій, сумісний із форматом AVCHD версії 2.0. Створений диск Blu-ray можна відтворювати лише на пристрої, сумісному з форматом AVCHD версії 2.0.

- Докладніше про створення дисків читайте в інструкції з користування для пристрою, який ви використовуєте.

Нагору