Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Snímání videa > Transfokace (video)

## Transfokace (video)

Při snímání přiblíží snímky páčkou W/T (transfokace). Funkce optické transfokace fotoaparátu může zvětšit snímky až 3,6×.
Optický transfokátor umožňuje přibližovat snímky bez zhoršení původní kvality.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. Otočte páčku W/T (transfokace).

Pro přiblížení otočte páčku na stranu T a pro zrušení přiblížení na stranu W.

### Dostupná transfokace

Při transfokaci můžete překročit optický transfokátor 3,6×. Při snímání videa pracuje digitální transfokace vždycky, když rozsah transfokace přesáhne 3,6×, i když je [Digitální zoom] nastaven na [Vypnuto]. Fotoaparát může zvětšovat snímky až 14×.

1. Rozsah optické transfokace

Optický transfokátor: Funkce optické transfokace fotoaparátu může zvětšit snímky až 3,6×.

1. Rozsah transfokace jiné než optické

[Digitální zoom]: Horší než kvalita původního snímku [Detaily]
Poznámky

- [Zoom s jas. obraz.] není k dispozici při nahrávání videa.

- Fotoaparát při nahrávání videa transfokuje pomalu.

Zpět nahoru