Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Menu snímání videa > Nastavení záznamu

## Nastavení záznamu

Čím větší je velikost snímku videa, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je množství dat použitých za sekundu (průměrná bitová rychlost), tím vyšší je kvalita snímku.

1. MENU 1 [Nastavení záznamu] požadovaný režim

#### Formát souboru: AVCHD

FX/FH:
Pořízená videa jsou nahraná ve formátu AVCHD při asi 60 polích za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 polích za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v režimu prokládání, se zvukem Dolby Digital, ve formátu AVCHD.
PS:
Pořízená videa jsou nahraná ve formátu AVCHD, při asi 60 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresivním režimu, se zvukem Dolby Digital, ve formátu AVCHD.

| Nastavení záznamu | Průměrná bitová rychlost | Popis
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mb/s | Snímá při nejvyšší obrazové kvalitě velikosti 1920×1080 (60i/50i)

60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
17 Mb/s
Snímá při vysoké obrazové kvalitě velikosti 1920×1080 (60i/50i)
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
28 Mb/s
Snímá při nejvyšší obrazové kvalitě velikosti 1920×1080 (60p/50p)

#### Formát souboru: MP4

Pořízená videa jsou nahrána ve formátu MPEG-4, při rychlosti asi 30 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo asi 25 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), v progresivním režimu, se zvukem AAC, ve formátu mp4.

| Nastavení záznamu | Průměrná bitová rychlost | Popis
| 1440×1080 12M | 12 Mb/s | Snímá při velikosti 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mb/s | Snímá při velikosti VGA

Poznámky

- Když vyberete velikost snímku [VGA 3M], bude snímek vypadat jako z teleobjektivu.

- Když vytváříte disky AVCHD z videa nahraného v [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] nebo [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], bude to chvíli trvat, jelikož bude třeba převést obrazovou kvalitu. K uložení videa [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] nebo [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] bez konverze obrazové kvality použijte disky Blu-ray.

Příbuzné téma
Formát souboru
Zpět nahoru