Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Zákaznické menu > R. Mřížky

## R. Mřížky

S pomocí čar mřížky lze snáze nastavit objekt do vodorovné/svislé polohy.

1. MENU 1 [R. Mřížky] požadovaný režim

| Pravidlo třet. mřížky | Umístěním hlavních objektů do blízkosti jedné z čar mřížky, která rozděluje snímek na třetiny, získáte dobře vyváženou kompozici.
| Čtvercová mřížka | Čtvercové mřížky usnadňují posílení horizontální roviny kompozice. To je vhodné pro určení kvality kompozice při snímání krajiny, snímání na blízko nebo duplikovaných snímků.
| Diag. + čtv. mřížka | Umístění objektu na diagonální linii může vyjadřovat povznesení a silné city.
| Vypnuto | Nezobrazí čáry mřížky.

Zpět nahoru