Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Odstranění problémů > Snímání statických snímků/videoklipů

## Snímání statických snímků/videoklipů

Nelze nahrávat snímky.

- Zkontrolujte volnou kapacitu paměťové karty. Je-li karta plná, proveďte některý z následujících kroků:

- Vymažte nadbytečné snímky. [Detaily] [Detaily]

- Vyměňte paměťovou kartu.

- Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.

- Při nahrávání videa se doporučuje používat následující paměťové karty:

- „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Micro“ (Mark2)

- Paměťová karta SD, paměťová karta SDHC nebo paměťová karta SDXC, paměťová karta microSD, paměťová karta microSDHC (třída 4 nebo rychlejší)

Snímání úsměvu nefunguje.

- Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek. [Detaily]

Nepracuje funkce potlačení rozmazání.

- Funkce potlačení rozmazání nemusí fungovat správně při snímání nočních scén.

- Snímejte teprve po stlačení tlačítka spouště napůl.

Nahrávání trvá dlouho.

- Funkce redukce šumu je zapnutá. Nejedná se o závadu. [Detaily] [Detaily]

- Snímáte v režimu RAW. Jelikož datové soubory RAW jsou velké, snímání v režimu RAW může chvíli trvat.

- Auto HDR zpracovává snímek. [Detaily]

Obraz je neostrý.

- Objekt je příliš blízko. Při snímání si dejte pozor, abyste umístili objektiv dál od objektu, než je nejkratší vzdálenost pro snímání (asi 5 cm (W)/55 cm (T) od objektivu).

- Při fotografování je vybrán režim (Sportovní akce), (Krajina), (Noční scéna) nebo (Ohňostroj) v [Volba scény].

Transfokátor nepracuje.

- Při snímání v režimu [Plynulé snímání] nelze používat optický transfokátor.

- V následujících situacích nelze používat funkce transfokace jiné než optický transfokátor:

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- [Režim pohonu] je nastaveno na [Vlastní portrét].

- [Kvalita] je nastavena na [RAW] nebo na [RAW & JPEG].

Blesk nepracuje.

- V následujících situacích nelze používat blesk:

- [Režim pohonu] je nastavena na [Samospoušť(n.s.)] nebo na [Or.exp: nepřetr.]. [Detaily]

- Ve [Volba scény] je vybrán režim (Reduk. rozm. pohybu), (Noční scéna), (Ručně držený soumrak), (Ohňostroj) nebo (Vysoká citlivost).

- Snímání v režimu [Plynulé snímání]

- Snímání v režimu videa

- Nastavte blesk na [Blesk vždy], když je režim [Volba scény] nastaven na (Domácí mazlíček), (Jídlo), (Krajina), (Sportovní akce) nebo režim (Západ slunce). [Detaily]

Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.

- Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná se o závadu. [Detaily]

Funkce snímání blízkých objektů (Makro) nepracuje.

- Fotoaparát automaticky upravuje ostření. Napůl stiskněte a přidržte tlačítko spouště. Při snímání blízkého objektu může úprava ostření chvíli trvat.

- Ve [Volba scény] je vybrán režim (Sportovní akce), (Krajina), (Noční scéna) nebo (Ohňostroj).

Datum a čas se nezobrazí na displeji.

- Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při přehrávání.

Hodnota F a rychlost závěrky blikají.

- Expozice je nesprávná. Opravte [Komp.expozice]. [Detaily]

Barvy snímku nejsou správné.

- Upravte [Vyvážení bílé]. [Detaily]

- Je vybrán [Obrazový efekt]. [Detaily]

- Pro resetování nastavení na výchozí proveďte [Inicializace]. [Detaily]

Snímek je příliš jasný nebo tmavý.

- Pro resetování nastavení na výchozí proveďte [Inicializace]. [Detaily]

Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum.

- Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za podmínek slabého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.

Na snímku je vidět tmavý stín.

- Při změně clony můžete pozorovat tmavý stín. Záleží na jasu objektu. Nejedná se o závadu.

Oči objektu jsou červené.

- Nastavte [Bez červ.očí] na [Zapnuto]. [Detaily]

- Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.

- Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.

- Opravte snímek pomocí „PlayMemories Home“. [Detaily]

Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.

- Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají.

Nelze pořizovat série snímků.

- Paměťová karta je plná. Vymažte nadbytečné snímky. [Detaily] [Detaily]

- Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý blok akumulátorů.

Stejný snímek je pořízen několikrát.

- Nastavte [Režim pohonu] na [Jeden snímek]. [Detaily]

Zpět nahoru