Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení nahrávacího režimu > Priorita clony

## Priorita clony

Umožňuje upravit rozsah ostření nebo stupeň rozostření pozadí.

1. Nastavte volič režimů na (Priorita clony).

1. Otočením ovládacího kolečka vyberte clonu (hodnotu F).

- Clonu (hodnotu F) můžete vybírat mezi F1,8 až F11. (Když otočíte páčku W/T (transfokace) na stranu T, minimální clona (hodnota F) se zvýší.)

- Rychlost závěrky je automaticky nastavena na hodnoty mezi 1/2000 sekundy až 8 sekund.

1. Pořizujte snímky tlačítkem spouště.

O prioritě clony
Čím nižší je clona (hodnota F), tím širší je otvor, kterým světlo prochází. Hloubka ostrosti se zmenší a všechno kromě objektu v krátkém dosahu bude nezaostřeno. To je vhodné například pro portréty atd.
Čím vyšší clona (hodnota F), tím menší otvor, kterým světlo prochází. Jak objekty relativně blízko, tak i ty relativně daleko od objektivu budou ostré. To je vhodné například pro krajiny atd.
Poznámky

- Pokud po provedení nastavení nedosáhnete správné expozice, hodnota nastavení a indikátory na displeji blikají. I za takových podmínek můžete snímat, ale doporučuje se blikající hodnoty nastavit znovu.

- Jas snímku zobrazeného na displeji se může lišit od skutečně zaznamenaného snímku.

Příbuzné téma
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru