Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Aufnehmen von Standbildern > Zoom (Standbilder)

## Zoom (Standbilder)

Verfügbarer Zoom
Zoomfaktor.
Im Aufnahmemodus können Sie Bilder mit dem W/T-Hebel (Zoom) vergrößern. Die optische Zoomfunktion der Kamera kann Bilder bis zu 3,6× vergrößern.
Der optische Zoom gestattet die Vergrößerung eines Bilds ohne Verschlechterung der Original-Qualität.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein.

1. Drehen Sie den Zoomhebel (W/T).

- Drehen Sie den Zoomhebel zur Seite T, um einzuzoomen, oder zur Seite W, um auszuzoomen.

Hinweise

- Im Modus [Schwenkaufnahme] ist der Zoom auf die W-Seite fixiert.

### Verfügbarer Zoom

Durch Kombinieren der Zoommethoden kann die Kamera einen hohen Zoomfaktor erzielen. Das Symbol und die Zoomleiste auf dem Bildschirm ändern sich entsprechend dem verwendeten Zoom.

1. Optischer Zoombereich

A: Optischer Zoom
Die optische Zoomfunktion der Kamera kann Bilder bis zu 3,6× vergrößern.

1. Zoombereich außerhalb des optischen Zooms

B: Zoom mit Original-Bildqualität
Wenn [Bildgröße] auf eine andere Größe als [L] eingestellt wird, können Sie Standbilder ohne Verschlechterung der ursprünglichen Bildqualität durch Bildbeschnittverarbeitung aufnehmen, selbst wenn der optische Zoomfaktor von 3,6× überschritten wird.
C: () [Klarbild-Zoom]
Zoom mit nahezu der Original-Bildqualität [Details]
D: () [Digitalzoom]
Schlechter als die Original-Bildqualität [Details]

| Vorgang | Einstellungen | Zoomleiste
A | Verwendung nur des optischen Zooms | [Bildgröße]: [L] [Klarbild-Zoom]: [Aus] [Digitalzoom]: [Aus] |
B | Zoomen von Bildern ohne Verschlechterung | [Bildgröße]: außer [L] [Klarbild-Zoom]: [Aus] [Digitalzoom]: [Aus] |
C | Aufnehmen scharfer Bilder mit [Klarbild-Zoom] (nahe der ursprünglichen Bildqualität) | [Klarbild-Zoom]: [Ein] [Digitalzoom]: [Aus] |
D | Zoomen auf den maximalen Zoombereich | [Klarbild-Zoom]: [Ein] [Digitalzoom]: [Ein] [Klarbild-Zoom] ist für manche Einstellungen eventuell nicht verfügbar. [Details] |

### Zoomfaktor.

Die unterstützten Zoomfaktoren sind je nach den Einstellungen oder der Bildgröße unterschiedlich. Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Zoomfaktoren für die Einstellung von [Klarbild-Zoom] und [Digitalzoom] auf [Ein] und [Seitenverhält.] auf [3:2].

Bildgröße | Vorgang
A: Optischer Zoom | B: Zoom nach Bereich ohne Verschlechterung (optischer 3,6×-Zoom inbegriffen) | C: Zoom mit [Klarbild-Zoom] [Ein] | D: Zoom mit maximalem Zoomfaktor*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 Der maximale Zoomfaktor ist die Gesamt-Zoomvergrößerung, die erzielt werden kann, wenn der Zoomfaktor ohne Verschlechterung (optischer 3,6×-Zoom inbegriffen), [Klarbild-Zoom] und [Digitalzoom] in Kombination verwendet werden. Der maximale Zoomfaktor hängt von den Einstellungen ab.
*2 Wenn [Bildgröße] auf [VGA] gesetzt wird, wird [Digitalzoom] begrenzt; der maximale Zoomfaktor beträgt 54×.
Hinweise

- Die Standardeinstellung für [Klarbild-Zoom] ist [Aus]. [Details]

- Die Standardeinstellung für [Digitalzoom] ist [Aus]. Setzen Sie [Digitalzoom] auf [Ein], um Bilder unter Inkaufnahme einer schlechteren Bildqualität noch stärker zu vergrößern. [Details]

- Die Standardeinstellung für [Bildgröße] ist [L]. Um den Zoomfaktor zu ändern, ändern Sie [Bildgröße]. [Details]

- Beim Aufnehmen in den folgenden Situationen sind andere Zoomfunktionen als der optische Zoom nicht verfügbar:

- Wenn die Lächelauslöserfunktion aktiviert ist.

- Bei Einstellung von [Bildfolgemodus] auf [Selbstporträt]

- Bei Einstellung von [Qualität] auf [RAW] oder [RAW & JPEG].

- Bei Verwendung einer anderen Zoomfunktion als dem optischen Zoom ist die Gesichtserkennungsfunktion unwirksam.

Zurück nach oben