Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > Standbildaufnahmemenü > Bildfolgemodus

## Bildfolgemodus

Sie können einen Bildfolgemodus, wie z. B. Serienaufnahme, Selbstauslöser oder Belichtungsreihenaufnahme, einstellen.
[Bildfolgemodus] kann mithilfe der Taste / (Bildfolgemodus) eingestellt werden.

1. MENU 2 [Bildfolgemodus] gewünschter Modus

- Drücken Sie / am Steuerrad, um die gewünschte Einstellung zu wählen, wenn Sie einen Modus mit eigenen Einstellwerten wählen.

| (Einzelaufnahme) | Die Kamera nimmt ein einzelnes Bild ohne den Selbstauslöser auf.
| (Serienaufnahme) | Die Kamera nimmt Bilder kontinuierlich auf, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird.
| (Bildfolgezeitprio.) | Die Kamera nimmt Bilder kontinuierlich mit hoher Geschwindigkeit auf, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird. Die Fokus- und Helligkeitseinstellungen der ersten Aufnahme werden für die nachfolgenden Aufnahmen verwendet.
| (Selbstauslöser) | Der Selbstauslöser wird auf 10- oder 2-Sekunden-Verzögerung eingestellt. Nach dem Drücken des Auslösers blinkt die Selbstauslöserlampe, und ein Piepton ertönt bis zur Verschlussauslösung. Zum Aufheben der Funktion drücken Sie / erneut.
| (Selbstporträt) | Schaltet den Selbstauslöser auf Selbstporträtauslöser um. Wenn die Kamera die angegebene Anzahl von Gesichtern erkennt, ertönt ein Piepton, und der Verschluss wird 2 Sekunden später betätigt.
| (Selbstaus(Serie)) | Die Kamera nimmt eine Bilderserie mit einer Verzögerung von 10 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers auf. Sie können die Anzahl der Bilder zwischen drei oder fünf auswählen.
| (Reihe: Serie) | Die Kamera nimmt drei Bilder mit unterschiedlicher Helligkeit auf. Sie können den Wert der Helligkeitsabweichung (Stufen) einstellen.
| (WA-Reihe) | Die Kamera nimmt drei Bilder auf, jedes mit unterschiedlicher Helligkeit entsprechend den für Weißabgleich, Farbtemperatur und Farbfilter gewählten Einstellungen. Sie können den Wert der Helligkeitsabweichung (Stufen) zwischen [Lo] und [Hi] einstellen.

Verwandtes Thema
Bildfolgemodus
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben