Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > Standbildaufnahmemenü > AF-Hilfslicht

## AF-Hilfslicht

Das AF-Hilfslicht gibt ein Aufhelllicht ab, um die Fokussierung auf ein Motiv in dunkler Umgebung zu erleichtern.
Das AF-Hilfslicht gibt ein rotes Licht ab, das die Fokussierung bei halb niedergedrücktem Auslöser erleichtert, bis der Fokus gespeichert ist.
Gleichzeitig erscheint die Anzeige .

1. MENU 4 [AF-Hilfslicht] gewünschter Modus

| Auto | Legt fest, ob das AF-Hilfslicht benutzt wird oder nicht.
| Aus

Hinweise

- Ein korrekter Fokus wird erzielt, solange das Licht des AF-Hilfslichts das Motiv erreicht, selbst wenn es von der Mitte des Motivs abweicht.

- In den folgenden Situationen kann [AF-Hilfslicht] nicht benutzt werden:

- Im Filmmodus.

- Im Modus [Schwenkaufnahme]

- Wenn der Modus (Landschaft), (Nachtszene), (Tiere), (Feuerwerk) oder (Sportaktion) in [Szenenwahl] gewählt wird.

- Wenn Sie das AF-Hilfslicht verwenden, wird der normale AF-Messzonensucherrahmen deaktiviert, und ein neuer AF-Messzonensucherrahmen wird durch eine gestrichelte Linie angezeigt. Der AF-Betrieb erfolgt mit Vorrang auf Motiven in der Nähe der Rahmenmitte.

- Das AF-Hilfslicht strahlt ein sehr helles Licht ab. Obwohl es ungefährlich ist, wird davon abgeraten, aus kurzer Entfernung direkt in den Strahl des AF-Hilfslichts zu blicken.

Zurück nach oben