Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > Standbildaufnahmemenü > Blitzkompens.

## Blitzkompens.

Damit stellen Sie die Blitzintensität ein. Getrennt von der Belichtungskorrektur ändert die Blitzkorrektur den Blitzlichtbetrag, um die Belichtung für das Hauptmotiv innerhalb des Blitzlichtbereichs zu ändern.

1. MENU 3 [Blitzkompens.] gewünschter Wert

Wird der Wert zur Seite + verschoben, nimmt die Blitzintensität zu, während sie bei Verschiebung zur Seite – abnimmt.
Was ist der Unterschied zwischen Belichtungskorrektur und Blitzkorrektur?
Die Belichtungskorrektur ändert den Blitzlichtbetrag gemeinsam mit einer Änderung von Verschlusszeit, Blende und ISO (bei Einstellung on [ISO] auf [ISO AUTO]). Die Blitzkorrektur ändert nur den Blitzlichtbetrag.
Verwandtes Thema
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben