Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > DISP (Inhalt anzeigen)

## DISP (Inhalt anzeigen)

Anzeigen des Histogramms

1. Drücken Sie (Inhalt anzeigen) am Steuerrad, und wählen Sie dann den gewünschten Modus.

- Mit MENU 1 [Taste DISP (Monitor)] können Sie festlegen, welche Modi wählbar sind.

#### Im Aufnahmemodus

Grafikanzeige | Zeigt grundlegende Aufnahmeinformationen an. Verschlusszeit und Blendenwert werden grafisch dargestellt.
Alle Infos anzeigen | Aufnahmeinformationen werden angezeigt.
Daten n. anz. | Aufnahmeinformationen werden nicht angezeigt.
Neigung | Zeigt eine Anzeigehilfe an, die den Neigungswinkel der Kamera nach links oder rechts angibt. Wenn die Kamera waagerecht gehalten wird, erscheint diese Anzeige in Grün.
Histogramm | Zeigt die Helligkeitsverteilung grafisch an (Histogramm). Dieser Modus kann durch die Wahl von MENU 1 [Taste DISP (Monitor)] [Histogramm] eingestellt werden.

#### Im Wiedergabemodus

Info anzeigen | Aufnahmeinformationen werden angezeigt.
Histogramm | Histogramm und Aufnahmeinformationen werden angezeigt.
Daten n. anz. | Aufnahmeinformationen werden nicht angezeigt.

Grafische Anzeige
Die grafische Anzeige zeigt Verschlusszeit und Blendenwert in einer Grafik im Bild an, so dass Sie das Belichtungssystem leicht verstehen können. Die Verschlusszeit-Anzeigeleiste und die Blendenwert-Anzeigeleiste zeigen die aktuellen Werte an.
A: Verschlusszeit.
B: Blendenwert

### Anzeigen des Histogramms

Ein Histogramm ist eine Grafik, welche die Helligkeitsverteilung eines Bilds darstellt. Die Grafik zeigt bei Krümmung nach rechts ein helles Bild (A), und bei Krümmung nach links ein dunkles Bild an (B).

1. Wählen Sie MENU 1 [Taste DISP (Monitor)].

1. Überprüfen Sie [Histogramm], und drücken Sie dann die Taste MENU.

1. Drücken Sie (Inhalt anzeigen) im Aufnahmemodus wiederholt, um das Histogramm anzuzeigen.

Hinweise

- Das Histogramm erscheint auch bei Einzelbildwiedergabe, aber die Belichtung kann nicht eingestellt werden.

- Das Histogramm erscheint nicht, wenn Sie:

- Filme aufnehmen/wiedergeben.

- Aufnehmen im Modus [Schwenkaufnahme] oder Betrachten von Panoramabildern

- Die Histogrammanzeige während der Aufnahme und Wiedergabe kann stark unterschiedlich sein, wenn:

- Der Blitz ausgelöst wird.

- Die Verschlusszeit lang oder kurz ist.

- Für Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, erscheint das Histogramm eventuell nicht.

Verwandtes Thema
Taste DISP (Monitor)
Zurück nach oben