Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Menú de toma de imagen fija > Modo manejo

## Modo manejo

Puede ajustar un modo de manejo, tal como continuo, autodisparador, o toma con variación.
[Modo manejo] se puede ajustar utilizando el botón / (Modo manejo).

1. MENU 2 [Modo manejo] modo deseado

- Pulse / de la rueda de control para seleccionar el ajuste deseado cuando vaya a seleccionar un modo con los valores de ajuste propios del mismo.

| (Captura única) | La cámara toma una sola imagen sin utilizar el autodisparador.
| (Captura continua) | La cámara toma imágenes continuas mientras el botón del disparador está pulsado.
| (Prior.Av.cont) | Toma imágenes continuamente a alta velocidad mientras mantiene pulsado el botón del disparador. Los ajustes de enfoque y brillo de la primera toma se utilizan para las tomas siguientes.
| (Autodispar) | Ajusta el autodisparador a 10 s (segundo) o 2 s (segundo) de retardo. Cuando pulse el botón del disparador, la lámpara del autodisparador parpadeará, y sonará un pitido hasta que se accione el obturador. Para cancelar, pulse / otra vez.
| (Autorretrato) | Ajusta el autodisparador a temporizador de autorretrato. Cuando la cámara detecta el número especificado de caras, suena un pitido, y 2 s (segundo) después se acciona el obturador.
| (Autodsp.(Cont.)) | La cámara toma fotogramas continuos 10 s (segundo) después de que usted pulsa el botón del disparador. Seleccione el número de fotogramas entre tres o cinco.
| (Var.exp: Cont.) | Toma tres imágenes, cada una con grados de brillo diferentes. Puede ajustar el valor del desvío de variación (pasos).
| (Var.exp.Bal.Bla.) | Toma tres imágenes, cada una con grados de brillo diferentes de acuerdo con los ajustes seleccionados de balance blanco, temperatura de color y filtro de color. Puede seleccionar el valor del desvío de variación (pasos) entre [Lo] o [Hi].

Tema relacionado
Modo manejo
Los elementos del menú de toma de imagen fija no están disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio