Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Modo flash

## Modo flash

También puede cambiar [Modo flash] utilizando MENU.

1. Pulse (Modo flash) de la rueda de control.

1. Seleccione el modo deseado con la rueda de control.

| (Flash desactiv.) | El flash no funciona.
| (Flash automático) | El flash funciona automáticamente en lugares oscuros o cuando hay contraluz.
| (Flash relleno) | El flash funciona siempre.
| (Sincroniz. lenta) | El flash funciona siempre. En un lugar oscuro la velocidad de obturación es lenta para tomar claramente el fondo que queda fuera del alcance de la luz del flash.
| (Sincroniz. trasera) | El flash destella antes de completarse la exposición cada vez que usted acciona el botón del disparador. La toma Sincroniz. trasera le permite tomar una imagen natural de la estela de un motivo en movimiento, tal como un automóvil en movimiento o una persona caminando.

Cuando aparecen “Puntos circulares blancos” en fotos con flash
Estos puntos son causados por partículas (polvo, polen, etc.) que flotan cerca del objetivo. Cuando son acentuadas por el flash de la cámara, aparecen como puntos circulares blancos.
¿Cómo pueden reducirse los “Puntos circulares blancos”?

- Ilumine la habitación y tome la imagen del motivo sin flash.

- Seleccione el modo (Anti movimiento) o (Alta sensibilidad) en [Selección escena]. (Se selecciona [Flash desactiv.] automáticamente.)

Notas

- El flash destella dos veces. El primer flash ajusta la cantidad de luz.

- Mientras está cargándose el flash, parpadea . Después de completarse la carga, el icono parpadeante se iluminará.

- Cuando se utiliza el flash, el flash asoma de repente automáticamente. No cubra el flash con los dedos.

- No se puede utilizar el flash cuando [Modo manejo] está ajustado a [Autodsp.(Cont.)] o [Var.exp: Cont.].

- Cuando tome una imagen con el flash y el zoom esté ajustado a W, es posible que aparezca la sombra del objetivo en la pantalla, dependiendo de las condiciones de la toma. Si ocurre esto, tome alejándose del motivo o ajuste el zoom a T y tome la imagen con el flash otra vez.

Tema relacionado
Modo flash
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio