Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > DISP (Mostrar contenido)

## DISP (Mostrar contenido)

Visualización del histograma

1. Pulse (Mostrar contenido) de la rueda de control, después seleccione el modo deseado.

- Los modos seleccionables se pueden ajustar utilizando MENU 1 [Botón DISP (monitor)].

#### En modo de toma de imagen

Visualiz. gráfica | Muestra información básica sobre la toma. Muestra gráficamente la velocidad de obturación y el valor de abertura.
Mostrar toda info. | Muestra información sobre la grabación.
Sin información | No muestra información sobre la grabación.
Nivel | Visualiza una guía indicadora mostrando el ángulo de inclinación de la cámara hacia el lado izquierdo o derecho. Cuando la cámara está nivelada, la guía indicadora aparece en verde.
Histograma | Visualiza la distribución de luminancia gráficamente (histograma). Este modo se puede ajustar seleccionando MENU 1 [Botón DISP (monitor)] [Histograma].

#### En modo de reproducción

Info. general | Muestra información sobre la grabación.
Histograma | Visualiza el histograma e información sobre la grabación.
Sin información | No muestra información sobre la grabación.

Visualización gráfica
La visualización gráfica muestra la velocidad de obturación y el valor de abertura gráficamente en la imagen, para que usted pueda entender el sistema de exposición fácilmente. La barra indicadora de la velocidad de obturación y la barra indicadora del valor de abertura muestran los valores actuales.
A: Velocidad de obturación
B: Valor de abertura

### Visualización del histograma

Un histograma es un gráfico que muestra el brillo de una imagen. La visualización del gráfico indica una imagen brillante cuando se inclina hacia el lado derecho (A), y una imagen oscura cuando se inclina hacia el lado izquierdo (B).

1. Seleccione MENU 1 [Botón DISP (monitor)].

1. Marque [Histograma], después pulse el botón MENU.

1. Pulse (Mostrar contenido) repetidamente en modo de toma para visualizar el histograma.

Notas

- El histograma también aparece cuando se reproduce una sola imagen, pero no se puede ajustar la exposición.

- El histograma no aparecerá cuando:

- Grabe/reproduzca películas

- Toma en modo [Toma de barrido] o visionado de imágenes panorámicas

- En el histograma visualizado durante la toma de imagen y la reproducción podrá haber una gran diferencia cuando:

- Destelle el flash.

- La velocidad de obturación sea lenta o rápida.

- Es posible que el histograma no aparezca para imágenes grabadas utilizando otras cámaras.

Tema relacionado
Botón DISP (monitor)
Volver al principio