Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Kuvanottotapa

## Kuvanottotapa

Automaattinen kuvaus Omakuva-ajastin-toiminnon avulla
Voit asettaa kuvanottotavan, kuten jatkuva, itselaukaisin tai haarukointikuvaus. Voit valita [Kuvanottotapa]-toiminnon myös kohdasta MENU.

1. Paina säädinpyörässä / (Kuvanottotapa).

1. Valitse haluamasi tila säädinpyörällä.

- Tee yksityiskohtaiset asetukset valitsemalla /, jos valitulla tilalla on tällaisia vaihtoehtoja.

| (Kertakuvaus) | Kamera ottaa yhden kuvan käyttämättä itselaukaisinta.
| (Jatkuva kuvaus) | Kamera ottaa jatkuvia kuvia, kun suljinpainike pidetään painettuna.
| (Nopea sarjakuv.) | Ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun suljinpainike pidetään painettuna. Ensimmäisen otoksen tarkennusta ja kirkkausasetuksia käytetään seuraaviin otoksiin.
| (Itselaukaisin) | Asettaa itselaukaisimen 10 tai 2 sekunnin viiveen. Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, kunnes suljin toimii. Peruuta painamalla / uudestaan.
| (Omakuva) | Asettaa itselaukaisimen Omakuva-ajastin-tilaan. Kun kamera tunnistaa määritetyn määrän kasvoja, kuuluu äänimerkki ja suljin toimii 2 sekuntia myöhemmin.
| (Itselaukaisin (sarja)) | Kamera ottaa peräkkäisiä kuvia 10 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta. Valitse ruutumääräksi 3 tai 5.
| (Haarukka: sarja) | Ottaa kolme kuvaa, joista jokaisella on eri kirkkausaste. Voit asettaa haarukointipoikkeaman arvon (portaat).
| (WB-haarukka) | Ottaa kolme kuvaa, joilla jokaisella on erilainen kirkkaus valittujen valkotasapainon, värilämpötilan ja värisuodattimen asetusten mukaan. Voit valita haarukointipoikkeaman arvoksi (portaiksi) [Lo] tai [Hi].

Vihjeitä epäterävyyden välttämiseksi
Jos kätesi tai kehosi liikkuu, kun pitelet kameraa ja painat suljinpainiketta, kamera tärisee.
Kameran tärinää esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla kuvattaessa, kuten esimerkiksi (Yömuotokuva)- tai (Yövalotus) -tilassa.
Kameran tärinän vähentämiseksi aseta itselaukaisimeen 2 sekunnin viive ja tue käsivarret kylkiäsi vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.
Huomautuksia

- Kun [Kuvanottotapa]-asetuksena on [Itselaukaisin (sarja)] tai [Haarukka: sarja], [Salaman tila]-asetuksena on [Salama pois].

- Kun akun lataus on heikko tai muistikortti on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.

### Automaattinen kuvaus Omakuva-ajastin-toiminnon avulla

Suuntaa objektiivi itseäsi päin niin, että näytössä näkyy valittu määrä kasvoja. Suljin toimii automaattisesti. Älä siirrä kameraa äänimerkin kuulumisen jälkeen.

- Voit ottaa kuvan myös painamalla suljinpainiketta tämän toimenpiteen aikana.

Liittyvä aihe
Kuvanottotapa
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös