Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvien kuvaaminen > Valokuvien kuvaaminen

## Valokuvien kuvaaminen

1. Aseta tilapyörä asentoon (Älykäs automaatti).

1. Pidä kamera paikallaan kuvan mukaisesti.

- Älä peitä salamaa sormillasi.

1. Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.

Kun kuva on tarkennettu, kuuluu äänimerkki ja merkkivalo ( tai ) syttyy.
Tarkennuksen merkkivalo
syttyy: Kuva on tarkennettu.
syttyy: Kuva on tarkennettu. Tarkennuskohta muuttuu kohteen liikkeen mukaisesti.
syttyy: Kamera tarkentaa.
vilkkuu: Tarkennus epäonnistui.

- Lyhin kuvausetäisyys on noin 5 cm (W)/55 cm (T) (objektiivista).

1. Paina suljinpainike pohjaan asti.

- Älä peitä kuvassa näkyvää osaa (A).

- Salamaa käytettäessä salama (B) ponnahtaa ylös automaattisesti.

Jos otat kuvaa kohteesta, johon on vaikea tarkentaa

- Jos kamera ei voi tarkentaa automaattisesti, tarkennuksen ilmaisin vilkkuu eikä äänimerkkiä kuulu. Sommittele kuva uudelleen tai muuta tarkennusasetusta. [Tietoja]

- Tarkentaminen voi olla vaikeaa seuraavissa tilanteissa:

- On pimeää ja kohde on kaukana.

- Kohteen ja taustan välinen kontrasti on heikko.

- Kohde näkyy lasin läpi.

- Kohde liikkuu nopeasti.

- Kohteessa on heijastavaa valoa tai kiiltäviä pintoja.

- Kohde on taustavalaistu tai kuvassa on vilkkuva valo.

Liittyvä aihe
Valokuvien katseleminen
Kuvakoko
Takaisin ylös