Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvien katseleminen televisiosta > 3D-kuvien katselu 3D-televisiosta > 3D-kuvien katselu 3D-televisiosta

## 3D-kuvien katselu 3D-televisiosta

Muodostaa yhteyden 3D-yhteensopivaan televisioon ja sallii muilla kameroilla otettujen 3D-kuvien katselun. Liitä kamera 3D-televisioon HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).
Tutustu myös television mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

1. Kytke virta pois sekä kamerasta että TV:stä.

1. Liitä kameran HDMI-liitin (A) ja TV:n HDMI-liitin (B) käyttämällä HDMI-kaapelia (myydään erikseen) (C).

1. Kytke televisioon virta ja valitse oikea tulo.

1. Kytke kameraan virta painamalla (toisto) -painiketta.

1. MENU 1 [3D-katselu]

Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin televisioon.

1. Valitse kuvat ja aseta haluttu tila säädinpyörällä.

Säädinpyörä | Toiminta
| Toistaa muilla kameroilla 3D-pyyhkäisypanoraamatilassa kuvattuna vieriviä kuvia. Vieritä painamalla /. Kuvakoossa [16:9] otetun 3D-kuvan vieritystoisto ei ole käytettävissä.
| Toistaa jatkuvasti vain 3D-kuvia.
/ | Edellinen kuva
/ | Seuraava kuva
| Lopettaa 3D-toiston.

Huomautuksia

- Tällä kameralla ei voi ottaa 3D-kuvia.

- Jos valitaan [3D-katselu]-tila, vain 3D-kuvat näytetään.

- Älä liitä kameraa ja liitettäviä laitteita lähtöliittimien avulla. Jos kamera ja TV liitetään lähtöliittimien avulla, kuvaa ja ääntä ei toisteta. Tällainen liitäntä voi myös aiheuttaa ongelmia kamerassa ja/tai liitetyissä laitteissa.

- Tämä toiminto ei välttämättä toimi oikein kaikkien televisioiden kanssa. Televisiosta ei esimerkiksi välttämättä voi katsoa videota, 3D-tilaa tai kuulla ääntä.

- Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.

- Käytä kaapelia, jonka toisessa päässä on kameraan sopiva HDMI-mikroliitin ja toisessa televisioon sopiva liitin.

- Tallennus voi pysähtyä automaattisesti kameran suojelemiseksi jonkin ajan kuluttua, kun kuvataan tilanteessa, jossa kamera ja TV on liitetty HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

- Avaa HDMI-kansi kokonaan, kun kiinnität HDMI-kaapelia kameraan.

- Kameran näytössä ei näy mitään.

Liittyvä aihe
3D-katselu
Takaisin ylös