Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Valokuvausvalikko > Kuvakoko

## Kuvakoko

[Kuvakoko] määrää tallennettavan kuvatiedoston koon, kun kuva otetaan.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä enemmän yksityiskohtia toistetaan, kun kuva tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.

1. MENU 1 [Kuvakoko] haluttu koko

#### Kun [Kuvasuhde] -asetuksena on [3:2]

| Kuvakoko | Käyttöohjeita
| L: 20M | 5472 × 3648 pikseliä | Tulosteet A3+-kokoon asti
| M: 10M | 3888 × 2592 pikseliä | Tulosteet A3-kokoon asti
| S: 5.0M | 2736 × 1824 pikseliä | Tulosteet koosta 10×15 cm kokoon A4 asti

#### Kun [Kuvasuhde] -asetuksena on [16:9]

| Kuvakoko | Käyttöohjeita
| L: 17M | 5472 × 3080 pikseliä | Katselu teräväpiirtotelevisiossa
| M: 7.5M | 3648 × 2056 pikseliä
| S: 4.2M | 2720 × 1528 pikseliä

#### Kun [Kuvasuhde] -asetuksena on [4:3]

| Kuvakoko | Käyttöohjeita
| L: 18M | 4864 × 3648 pikseliä | Katselu tietokoneella
| M: 10M | 3648 × 2736 pikseliä
| S: 5.0M | 2592 × 1944 pikseliä
| VGA | 640 × 480 pikseliä | Sähköpostiliitteet

#### Kun [Kuvasuhde] -asetuksena on [1:1]

| Kuvakoko | Käyttöohjeita
| L: 13M | 3648 × 3648 pikseliä | Kuvaus samanlaisella sommittelulla kuin keskikoon kamerassa
| M: 6.5M | 2544 × 2544 pikseliä
| S: 3.7M | 1920 × 1920 pikseliä

Huomautuksia

- Kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW], [Kuvakoko] vastaa asetusta L. Kuvakokoa ei näytetä näytössä.

- Jos tulostetaan [16:9]-kuvasuhteella tallennettuja valokuvia, reunat voivat leikkautua pois.

Liittyvä aihe
Kuvasuhde
Takaisin ylös