Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Käsivalotus

## Käsivalotus

BULB
Voit kuvata käyttämällä suosikkivalotusta asettamalla valotusajan ja aukon arvon käsin.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Käsivalotus).

1. Valitse valotusaika tai aukko (F-arvo) painamalla säädinpyörässä .

- Asetuskohde vaihtuu aina, kun säädinpyörän keskiötä painetaan.

1. Valitse arvo kääntämällä säädinpyörää.

Säädinpyörä | Ominaisuus
| Liikkuvat kohteet
| Valotusajan tai aukon (F-arvo) asetukset

- Valitse valotusajaksi 1/2000–30 sekuntia. Voit kuvata myös [BULB]-tilassa.

- Kun zoomiksi on valittu täysi W-asetus, voit valita aukoksi F1,8 tai F11.
  Kun zoomiksi on valittu täysi T-asetus, voit valita aukoksi F4,9 tai F11.

1. Ota kuva painamalla suljinpainiketta.

Valotusajan ja aukon (F-arvon) asettaminen
Asettamasi arvon ja kameran arvioiman oikean valotuksen ero näkyy mitattuna manuaalisena (MM) arvona näytössä.
A: Valotusajan arvo
B: Aukon arvo
C: Mitattu manuaalisesti (MM)

- Jos valotusarvoa muutetaan suuntaan +, kuvista tulee kirkkaampia, jos suuntaan –, kuvista tulee tummempia. ”0” tarkoittaa kameran analysoimaa sopivaa valotusta.

- Kun valotusaika on 0,4 sekuntia tai enemmän, se osoitetaan merkillä [”], esimerkiksi 0,4”.

- Kun valotusaikaa pidennetään, kannattaa käyttää jalustaa tärinän vaikutusten estämiseksi.

- Jos valitaan pitkiä valotusaikoja, tietojen käsittely kestää jonkin aikaa.

Huomautuksia

- [ISO AUTO]-vaihtoehtoa ei voi valita [ISO] -kohdassa [Käsivalotus] -tilassa.

- Jos oikeaa valotusta ei saada omilla asetuksilla, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat. Tässä tilanteessa voidaan ottaa kuva, mutta valotuksen uudelleensäätöä suositellaan.

### BULB

Voit kuvata liikettä pitkällä valotusajalla. [BULB] sopii valojälkien, kuten ilotulituksen, kuvaukseen.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Käsivalotus).

1. Valitse valotusaika painamalla säädinpyörässä .

1. Käännä säädinpyörää vastapäivään, kunnes [BULB] tulee näkyviin.

1. Säädä tarkennusta painamalla suljinpainike puoliväliin.

1. Pidä suljinpainike painettuna kuvauksen ajan.

Suljin pysyy auki niin kauan kuin suljinpainiketta painetaan.
Huomautuksia

- Koska valotusaika pitenee ja kamera saattaa heilahtaa helpommin, on suositeltavaa käyttää jalustaa.

- Mitä pidempi valotusaika, sitä enemmän kuvassa näkyy kohinaa.

- Kuvauksen jälkeen kohinaa vähennetään (Pitkän valotuksen KV) yhtä pitkään kuin suljin oli auki. Vähennyksen aikana ei voi kuvata.

- Kun [Hymysuljin]- tai [Autom. HDR] -toiminto on aktivoitu, valotusajaksi ei voi valita [BULB].

- Jos [Hymysuljin]- tai [Autom. HDR] -toimintoa käytetään, kun valotusajaksi on asetettu [BULB], valotusajaksi asetetaan tilapäisesti 30 sekuntia.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös