Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Valokuvausvalikko > Tarkennustila

## Tarkennustila

Valitsee tarkennusmenetelmän kohteen liikkeelle sopivaksi.
AF tarkoittaa automaattitarkennusta (Auto Focus), joka säätää tarkennusta automaattisesti.

1. MENU 2 [Tarkennustila] haluttu tila

| (Yhden k. a.tark.) | Kamera lukitsee tarkennuksen, kun tarkennus on säädetty. Käytä vaihtoehtoa [Yhden k. a.tark.], kun kohde ei liiku.
| (Jatkuva a.tark.) | Kamera jatkaa tarkentamista, kun suljinpainiketta pidetään puolivälissä. Käytä tätä, kun kohde liikkuu.
| (Suora m.tark.) | Voit käyttää manuaalista ja automaattitarkennusta yhdessä.
| (Man. tarkennus) | Säätää tarkennusta manuaalisesti.

### [Suora m.tark.]-/[Man. tarkennus]-toimintojen käyttö

1. MENU 2 [Tarkennustila] [Suora m.tark.] tai [Man. tarkennus]

1. Säädä tarkennusta kääntämällä säätörengasta.

- Voit säätää tarkennusta käyttämällä korostus-, [Tark. suurennus]- tai [Käsitarkennusapu]-toimintoa.

- Kun [Tarkennustila]-asetuksena on [Suora m.tark.], automaattitarkennus aktivoituu, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.

Tarkennus käyttämällä [Suora m.tark.]-asetusta
[Suora m.tark.]-asetusta käyttämällä voit käyttää manuaalisen ja automaattisen tarkennuksen säädön yhdistelmää seuraavasti.

- Tee automaattisen tarkennuksen jälkeen sen hienosäädöt manuaalisesti.

Tehokas, kun halutaan tarkentaa kapealle alueelle. Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin ja käännä sitten säätörengasta.

- Säädä tarkennus manuaalisesti etukäteen ja käytä sitten automaattista tarkennusta.

Tehokas tarkennettaessa kohteisiin, jotka ovat näkymän takaosassa, koska tällaiset kohteet ovat yleensä epätarkkoja automaattista tarkennusta käytettäessä.
Huomautuksia

- Jos tarkennusetäisyys on asetettu hyvin lähelle, kuvassa voi näkyä objektiivin pölyä tai sormenjälkiä. Pyyhi objektiivi pehmeällä liinalla tms.

- Kun tarkennusmenetelmää vaihdetaan, asetettu tarkennusetäisyys poistetaan.

Liittyvä aihe
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Korostustaso
Keskipain. toiminto
Käsitarkennusapu
Takaisin ylös