Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Valokuvausvalikko > Valkotasapaino

## Valkotasapaino

Valkoisen perusvärin kaappaaminen [Oma asetus] -tilassa
Säätää värisävyjä ympäröivän valaistuksen mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan väritys näyttää epäluonnolliselta.

1. MENU 3 [Valkotasapaino] haluttu tila

- Muissa [Valkotasapaino]-tiloissa kuin [V.lämp./Suod.] voit hienosäätää värisävyä tarpeen mukaan. Tuo esiin säätönäyttö painamalla säädinpyörässä ja säädä sitten sävyä painamalla ///.

- Värisävyä voidaan hienosäätää vihreään (G)/magentaan (M)/siniseen (B)/meripihkanväriseen (A) suuntaan.

| (Autom. valkotp) | Säätää valkotasapainoa automaattisesti, jotta värit näyttävät luonnollisilta.
| (Päivänvalo) | Säätö ulkokuvaukseen esimerkiksi selkeällä säällä, illalla, neonvalaistuksessa tai ilotulituksessa.
| (Varjo) | Säätö varjoista paikkaa varten.
| (Pilvinen) | Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
| (Hehkulamppu) | Säätö hehkulamppujen valaistusta, valokuvausstudiota tai muuta kirkasta valaistusta varten.
| (Loistev: Lämm. valk.) (Loistev.: Viil. Valk.) (Loistev.: Päivä, valk.) (Loistevalo: Päivänv.) | [Loistev: Lämm. valk.]: Säätö lämmintä valkoista loistelamppuvalaistusta varten. [Loistev.: Viil. Valk.]: Säätö viileää loistelamppuvalaistusta varten. [Loistev.: Päivä, valk.]: Säätö päivänvalonvalkoista loistelamppuvalaistusta varten. [Loistevalo: Päivänv.]: Säätö päivänvaloloistevalaistusta varten.
| (Salama) | Säätö salamavalon olosuhteita varten.
| (V.lämp./Suod.) | Säätö valonlähteen mukaista värilämpötilaa varten. Toimii samoin kuin valokuvauksen CC (Color Compensation) -suodattimet. Jos painat , voit asettaa värilämpötilan painamalla /. Jos painat uudelleen, hienosäätönäyttö tulee esiin.
| (Oma) | Korjaa valkotasapainon valonlähteen mukaiseksi asetukseksi. Käytä tätä tilaa, jos [Autom. valkotp] ja muut asetukset eivät tuota tarkkoja värejä.
| (Oma asetus) | Merkitsee muistiin valkoisen perusvärin, jota käytetään [Oma] -tilassa.

Valaistusolosuhteiden vaikutukset
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Värisävyt säädetään automaattisesti, mutta voit säätää niitä manuaalisesti käyttämällä Valkotasapaino-toimintoa.
Päivänvalo (valkoinen vakiona)
Pilvinen (sinertävä)
Loistevalo (vihertävä)
Hehkulamppu (punertava)

### Valkoisen perusvärin kaappaaminen [Oma asetus] -tilassa

1. MENU 3 [Valkotasapaino] [Oma asetus]

1. Pidä kameraa niin, että valkoinen alue peittää täysin keskellä olevan AF-alueen. Paina sitten suljinpainike pohjaan.

Suljin napsahtaa, ja kalibroidut arvot (värilämpötila ja värisuodatin) näytetään.

1. Paina säädinpyörässä .

Näyttö palaa tallennustietonäyttöön ja säilyttää tallennetun mukautetun valkotasapainoasetuksen.

- Tässä toimenpiteessä rekisteröity mukautettu valkotasapainoasetus on voimassa, kunnes uusi asetus rekisteröidään.

Huomautuksia

- Ilmoitus ”Räätälöidyn valkotasapainon virhe” tarkoittaa, että arvo on odotetun alueen ulkopuolella. (Jos esimerkiksi kohteeseen käytetään salamaa hyvin läheltä tai kuvassa on kirkkaanvärinen kohde.) Jos tämä arvo rekisteröidään, -ilmaisin muuttuu keltaiseksi tallennustietonäytössä. Tässä vaiheessa voit ottaa kuvan, mutta on suositeltavaa asettaa valkotasapaino uudelleen, jotta saadaan tarkempi valkotasapainoarvo.

- Älä ravista tai töni kameraa, kun sieppaat valkoista perusväriä.

- Jos käytetään salamaa, kun suljinpainiketta painetaan, rekisteröitävä mukautettu valkotasapaino ottaa salamavalon huomioon. Ota kuvia salaman kanssa myöhemmissä kuvissa.

Liittyvä aihe
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös