Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Valotuksen korjaus

## Valotuksen korjaus

Voit säätää valotusta manuaalisesti 1/3 EV:n portain alueella –3,0 EV – +3,0 EV.

1. Paina säädinpyörässä / (Valotuksen korjaus).

1. Valitse haluamasi arvo säädinpyörällä.

Valotuksen säätäminen paremman näköisiä kuvia varten
A: Ylivalotus (liian paljon valoa)
B: Oikea valotus
C: Alivalotus (liian vähän valoa)

- Jos otettu kuva on ylivalottunut, säädä [Valotuksen korjaus]-arvoa miinuspuolelle.

- Jos otettu kuva on alivalottunut, säädä [Valotuksen korjaus]-arvoa pluspuolelle.

Huomautuksia

- Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö ei ehkä ole tehokas.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös