Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Salaman tila

## Salaman tila

Voit muuttaa [Salaman tila]-asetusta käyttämällä MENU-toimintoa.

1. Paina säädinpyörässä (Salaman tila).

1. Valitse haluamasi tila säädinpyörällä.

| (Salama pois) | Salama ei toimi.
| (Automaattisalama) | Salama toimii automaattisesti, kun kuvataan pimeässä tai vastavaloon.
| (Täytesalama) | Salama toimii aina.
| (Hidas täsmäys) | Salama toimii aina. Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin.
| (Takasalamatäs.) | Salama toimii ennen valotuksen valmistusta aina, kun suljin laukaistaan. Takasalamatäsmäyksen avulla voit ottaa luonnollisen kuvan liikkuvan kohteen, kuten liikkuvan auton tai kävelevän henkilön, jäljestä.

Jos salamavalon kanssa kuvatuissa valokuvissa näkyy valkoisia pyöreitä pilkkuja
Tällaisia pisteitä aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.). Kameran salamavalo korostaa niitä, ja ne näkyvät valkoisina pyöreinä laikkuina.
Valkoisten pyöreiden pisteiden vähentäminen

- Valaise huone ja kuvaa kohde ilman salamaa.

- Valitse (Liike-epät. väh.)- tai (Suuri herkkyys) -tila kohdassa [Valotusohjelma]. ([Salama pois] valitaan automaattisesti.)

Huomautuksia

- Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama säätää valon määrää.

- Salaman latauksen aikana vilkkuu. Salamakuvake syttyy, kun lataus on valmis.

- Salamaa käytettäessä salama ponnahtaa ylös automaattisesti. Älä peitä salamaa sormillasi.

- Salamaa ei voi käyttää, kun [Kuvanottotapa]-asetuksena on [Itselaukaisin (sarja)] tai [Haarukka: sarja].

- Jos kuvataan salamaa käyttäen ja zoom on W-asennossa, objektiivin varjo voi näkyä näytössä kuvausolosuhteiden mukaan. Jos näin tapahtuu, kuvaa poispäin kohteesta tai aseta zoom T-asentoon ja ota uudelleen kuva salamaa käyttäen.

Liittyvä aihe
Salaman tila
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös