Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Ohjelmoitava

## Ohjelmoitava

Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti. Voit lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Ohjelmoitava).

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

### Ohjelman vaihto

Voit vaihtaa aukon (F-arvo) ja valotusajan yhdistelmää samalla, kun valotus pysyy samana, kun salamavalo on [Salama pois].

1. Käännä säädinpyörää.

Näytön ”” vaihtuu kuvakkeeksi ”” ja kuvaustilaksi vaihtuu ohjelman vaihto.

1. Valitse aukon (F-arvon) ja valotusajan yhdistelmä kääntämällä säädinpyörää.

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Peruuta ohjelman vaihto kääntämällä säädinpyörää niin, että ilmaisimeksi palaa ””.
Huomautuksia

- Ympäristön kirkkauden mukaan ohjelman vaihtoa ei välttämättä voi käyttää.

- Peruuta tekemäsi muutos asettamalla tilapyörä muuhun asentoon kuin ”” tai sammuttamalla virta.

- Kun kirkkaus muuttuu, aukko (F-arvo) ja valotusaika muuttuvat myös säilyttäen vaihdon määrän.

- Kun [Salaman tila]-asetusta muutetaan, ohjelman vaihto peruutetaan.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös