Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Valokuvausvalikko > Kuvanottotapa

## Kuvanottotapa

Voit asettaa kuvanottotavan, kuten jatkuva, itselaukaisin tai haarukointikuvaus.
[Kuvanottotapa] voidaan asettaa käyttämällä / (Kuvanottotapa)-painiketta.

1. MENU 2 [Kuvanottotapa] haluttu tila

- Paina säädinpyörässä /, kun haluat valita haluamasi asetuksen, kun valitset tilan, jolla on omat asetusarvot.

| (Kertakuvaus) | Kamera ottaa yhden kuvan käyttämättä itselaukaisinta.
| (Jatkuva kuvaus) | Kamera ottaa jatkuvia kuvia, kun suljinpainike pidetään painettuna.
| (Nopea sarjakuv.) | Ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun suljinpainike pidetään painettuna. Ensimmäisen otoksen tarkennusta ja kirkkausasetuksia käytetään seuraaviin otoksiin.
| (Itselaukaisin) | Asettaa itselaukaisimen 10 tai 2 sekunnin viiveen. Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, kunnes suljin toimii. Peruuta painamalla / uudestaan.
| (Omakuva) | Asettaa itselaukaisimen Omakuva-ajastin-tilaan. Kun kamera tunnistaa määritetyn määrän kasvoja, kuuluu äänimerkki ja suljin toimii 2 sekuntia myöhemmin.
| (Itselaukaisin (sarja)) | Kamera ottaa peräkkäisiä kuvia 10 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta. Valitse ruutumääräksi 3 tai 5.
| (Haarukka: sarja) | Ottaa kolme kuvaa, joista jokaisella on eri kirkkausaste. Voit asettaa haarukointipoikkeaman arvon (portaat).
| (WB-haarukka) | Ottaa kolme kuvaa, joilla jokaisella on erilainen kirkkaus valittujen valkotasapainon, värilämpötilan ja värisuodattimen asetusten mukaan. Voit valita haarukointipoikkeaman arvoksi (portaiksi) [Lo] tai [Hi].

Liittyvä aihe
Kuvanottotapa
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös