Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > DISP (Näytä sisältö)

## DISP (Näytä sisältö)

Histogrammin näyttäminen

1. Paina säädinpyörässä (Näytä sisältö) ja valitse sitten haluamasi tila.

- Valittavissa olevia tiloja voidaan asettaa käyttämällä MENU 1 [DISP-painike (Näyttö)].

#### Kuvaustilassa

Graaf. näyttö | Näyttää peruskuvaustiedot. Näyttää graafisesti valotusajan ja aukon arvon.
Näytä kaikki tiedot. | Näyttää tallennustiedot.
Ei näyttötietoja | Ei näytä tallennustietoja.
Taso | Näyttää ilmaisinoppaan, joka osoittaa kameran kallistuskulman vasemmalle tai oikealle. Jos kamera on vaakasuorassa, ilmaisin näkyy vihreänä.
Histogrammi | Näyttää luminenssijakauman graafisesti (histogrammi). Tämä tila voidaan asettaa valitsemalla MENU 1 [DISP-painike (Näyttö)] [Histogrammi].

#### Toistotilassa

Näytä tiedot | Näyttää tallennustiedot.
Histogrammi | Näyttää histogrammin ja tallennustiedot.
Ei näyttötietoja | Ei näytä tallennustietoja.

Graafinen näyttö
Graafinen näyttö näyttää valotusajan ja aukon arvon graafisesti kuvassa, jotta ymmärrät helposti valotusjärjestelmän. Valotusajan ilmaisinpalkki ja aukon arvon ilmaisinpalkki näyttävät nykyiset arvot.
A: Valotusaika
B: Aukon arvo

### Histogrammin näyttäminen

Histogrammi on kuvan kirkkauden näyttävä kaaviokuva. Oikealle painottuva (A) histogrammi tarkoittaa kirkasta kuvaa ja vasemmalle painottuva histogrammi (B) tummaa kuvaa.

1. Valitse MENU 1 [DISP-painike (Näyttö)].

1. Tarkista [Histogrammi] ja paina sitten MENU-painiketta.

1. Tuo histogrammi esiin painelemalla kuvaustilassa (Näytä sisältö).

Huomautuksia

- Histogrammi tulee näkyviin myös yksittäistä kuvaa näytettäessä, mutta et voi säätää valotusta.

- Histogrammi ei tule näkyviin, kun:

- Tallennetaan/toistetaan videoita

- Kuvataan [Pyyhkäisykuvaus]-tilassa tai katsellaan panoraamakuvia

- Kuvauksen aikainen ja toiston aikainen histogrammi voivat erota huomattavasti toisistaan seuraavissa tilanteissa:

- Salama välähtää.

- Suljinnopeus on hidas tai nopea.

- Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla otetuille kuville.

Liittyvä aihe
DISP-painike (Näyttö)
Takaisin ylös