Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions/Sur cet appareil > Précautions > Précautions

## Précautions

Sauvegarde de la carte mémoire
N’utilisez/ne rangez pas l’appareil dans les endroits suivants
Transport
Températures de fonctionnement
Condensation d’humidité
Fonctions intégrées à cet appareil
Qu’est-ce que 1080 60p/50p ?
Compatibilité des données d’image
Remarques lors de la lecture de films sur d’autres dispositifs
Remarques sur l’écran et l’objectif
Remarques sur le flash

### Sauvegarde de la carte mémoire

N’éteignez pas l’appareil, ne retirez pas la batterie ou ne retirez pas la carte mémoire pendant que le témoin d’accès est allumé. Dans le cas contraire, la carte mémoire risque d’être endommagée. Veillez à effectuer une copie de sauvegarde pour protéger vos données.

### N’utilisez/ne rangez pas l’appareil dans les endroits suivants

- Dans un endroit extrêmement chaud, froid ou humide
  Dans des endroits tels qu’une voiture stationnée au soleil, le corps de l’appareil peut se déformer et cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

- Sous les rayons directs du soleil ou près d’un radiateur
  Le boîtier de l’appareil risque de se décolorer ou de se déformer et cela peut entraîner un dysfonctionnement.

- Endroits soumis à des vibrations oscillantes

- Proximité d’un champ magnétique puissant

- Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux
  Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans l’appareil. Ceci risquerait d’entraîner un dysfonctionnement de l’appareil pouvant dans certains cas être irréparable.

### Transport

Ne vous asseyez pas si l’appareil se trouve dans votre poche arrière : cela risque d’endommager l’appareil et d’entraîner un dysfonctionnement.

### Températures de fonctionnement

Votre appareil est conçu pour une utilisation à des températures entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). La prise de vue dans des endroits extrêmement froids ou chauds où la température est hors de ces limites est déconseillée.

### Condensation d’humidité

- Si vous amenez directement l’appareil d’un endroit froid à un endroit chaud, de l’humidité peut se condenser à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil. Cette condensation pourrait provoquer un dysfonctionnement de l’appareil.

- Si une condensation d’humidité se produit, mettez l’appareil hors tension et attendez environ une heure que l’humidité s’évapore. Si vous essayez une prise de vue alors qu’il y a encore de l’humidité dans l’objectif, les images risquent de ne pas être nettes.

### Fonctions intégrées à cet appareil

- Ce manuel décrit les fonctions des appareils compatibles 1080 60i et 1080 50i.
  Pour savoir si votre appareil est compatible 1080 60i ou 1080 50i, recherchez les marques suivantes sur la face inférieure de l’appareil.

- Appareil compatible 1080 60i : 60i

- Appareil compatible 1080 50i : 50i

### Qu’est-ce que 1080 60p/50p ?

- À la différence des modes d’enregistrement standard jusqu’à présent, qui enregistrent en méthode entrelacée, cet appareil enregistre en utilisant une méthode progressive. Cela augmente la résolution et donne une image plus régulière, plus réaliste.

### Compatibilité des données d’image

- L’appareil est conforme aux normes universelles DCF (Design rule for Camera File system) établies par JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Sony ne garantit pas que l’appareil prend en charge des images enregistrées ou éditées avec un autre équipement, ni que d’autres équipements prennent en charge les images enregistrées avec cet appareil.

### Remarques lors de la lecture de films sur d’autres dispositifs

- Cet appareil utilise MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pour l’enregistrement en format AVCHD. Les films enregistrés en format AVCHD avec cet appareil ne peuvent pas être affichés par les dispositifs suivants.

- Autres périphériques compatibles avec le format AVCHD ne prenant pas en charge High Profile

- Périphériques incompatibles avec le format AVCHD

Cet appareil utilise aussi MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pour l’enregistrement au format MP4. Aussi, les films enregistrés au format MP4 avec cet appareil ne peuvent être lus sur des périphériques ne prenant pas en charge MPEG-4 AVC/H.264.

- Vous ne pouvez lire un disque de qualité d’image haute définition (HD) que sur des dispositifs de lecture de format AVCHD. Un lecteur DVD ou un enregistreur DVD ne peut pas lire un disque enregistré en qualité d’image haute définition (HD) car ils ne sont pas compatibles avec le format AVCHD. De plus, si vous insérez un disque de qualité d’image haute définition (HD) enregistré en format AVCHD dans un lecteur DVD ou enregistreur DVD, il est possible que vous ne puissiez pas éjecter le disque.

- Les films enregistrés au format 1080 60p/1080 50p ne peuvent être lus que sur des appareils compatibles 1080 60p/1080 50p.

### Remarques sur l’écran et l’objectif

- L’écran est fabriqué avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % des pixels sont donc opérationnels pour une utilisation effective. Il se peut toutefois que de minuscules points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) apparaissent sur l’écran. Ces points sont un résultat normal du procédé de fabrication et n’affectent pas l’enregistrement.

- Une exposition de l’écran ou de l’objectif aux rayons directs du soleil pendant une longue période peut provoquer des dysfonctionnements. Soyez attentif lorsque vous placez l’appareil près d’une fenêtre ou à l’extérieur.

- N’appuyez pas contre l’écran. Ceci pourrait décolorer l’écran et provoquer un dysfonctionnement.

- Il se peut que les images laissent une traînée sur l’écran dans un endroit froid. Ce n’est pas une anomalie.

- Veillez à ne pas heurter l’objectif mobile et à ne pas lui appliquer de force.

### Remarques sur le flash

- Lors de l’utilisation du flash, celui-ci sort automatiquement.

- Ne couvrez pas le flash avec les doigts.

- Ne transportez pas l’appareil en le tenant par le flash ni n’utilisez de force excessive sur celui-ci.

- Si de l’eau, de la poussière ou du sable pénètre dans le flash ouvert, cela peut provoquer un dysfonctionnement.

Haut