Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise de vue d’images fixes > Zoom (Images fixes)

## Zoom (Images fixes)

Zoom disponible
Facteur de zoom
Vous pouvez agrandir les images avec le levier W/T (Zoom) lors de la prise de vue. La fonction de zoom optique de l’appareil vous permet d’agrandir les images jusqu’à 3,6×.
Le zoom optique vous permet d’agrandir une image sans détériorer sa qualité d’origine.

1. Placez l’appareil en mode de prise de vue.

1. Appuyez sur le levier W/T (Zoom).

- Appuyez sur T pour effectuer un zoom avant ou sur W pour effectuer un zoom arrière.

Remarques

- En mode [Prise de vue p. balayage], le zoom est verrouillé sur W.

### Zoom disponible

L’appareil permet d’obtenir un agrandissement important en associant les différents méthodes de zoom. L’icône et la barre de zoom affichées à l’écran varient en fonction du zoom utilisé.

1. Rapport du zoom optique

A : Zoom optique
La fonction de zoom optique de l’appareil vous permet d’agrandir les images jusqu’à 3,6×.

1. Rapports de zoom autres que ceux du zoom optique

B : Zoom avec la qualité d’image d’origine
Lorsque [Taille d’image] est défini sur une autre valeur que [L], vous pouvez photographier des images fixes sans détérioration de la qualité d’image initiale, et ce même si le grossissement du zoom optique est supérieur à 3,6×. Pour ce faire, utilisez la fonction de recadrage de l’image.
C : () [Zoom “Clear Image”]
Zoom avec une qualité proche de celle de l’image d’origine [Détails]
D : () [Zoom numérique]
Qualité inférieure à celle de l’image d’origine [Détails]

| Opération | Réglages | Barre de zoom
A | Zoom optique seul | [Taille d’image] : [L] [Zoom “Clear Image”] : [OFF] [Zoom numérique] : [OFF] |
B | Zoom sans détérioration | [Taille d’image] : Autre que [L] [Zoom “Clear Image”] : [OFF] [Zoom numérique] : [OFF] |
C | Photographier des images nettes grâce à [Zoom “Clear Image”] (qualité proche de celle de l’image d’origine) | [Zoom “Clear Image”] : [ON] [Zoom numérique] : [OFF] |
D | Utilisation du rapport de zoom maximal | [Zoom “Clear Image”] : [ON] [Zoom numérique] : [ON] Il se peut que [Zoom “Clear Image”] ne soit pas disponible pour certains réglages. [Détails] |

### Facteur de zoom

Les facteurs de zoom pris en charge sont différents selon les réglages ou la taille d’image. Le tableau ci-dessous récapitule les facteurs de zoom disponibles lorsque [Zoom “Clear Image”] et [Zoom numérique] sont définis sur [ON], et que [Ratio d’aspect] est défini sur [3:2].

Taille d’image | Opération
A : Zoom optique | B : Zoom par plage sans détérioration (zoom optique 3,6× inclus) | C : Zoom avec [Zoom “Clear Image”] [ON] | D : Facteur de zoom maximum*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 Le facteur de zoom maximal correspond au grossissement maximal qui peut être atteint lorsque vous utilisez simultanément le facteur de zoom sans détérioration (y compris le zoom optique 3,6×), [Zoom “Clear Image”] et [Zoom numérique]. Le facteur de zoom maximum varie selon les réglages.
*2 Si [Taille d’image] est défini sur [VGA], la fonction [Zoom numérique] est limitée et le facteur de zoom maximal est de 54×.
Remarques

- Le réglage par défaut pour [Zoom “Clear Image”] est [OFF]. [Détails]

- Le réglage par défaut pour [Zoom numérique] est [OFF]. Placez [Zoom numérique] sur [ON] pour agrandir des images, même avec une détérioration. [Détails]

- Le réglage par défaut pour [Taille d’image] est [L]. Pour changer le facteur de zoom, changez [Taille d’image]. [Détails]

- Les fonctions de zoom autres que le zoom optique ne sont pas disponibles lors de la prise de vue dans les situations suivantes :

- Lorsque la fonction Détection de sourire est activée

- Lorsque [Entraînement] est défini sur [Autoportrait]

- Lorsque [Qualité] est défini sur [RAW] ou [RAW & JPEG]

- La fonction Détection de visage n’est pas opérante lorsque vous utilisez un zoom autre que le zoom optique.

Haut